[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]【西安交通大学附属小学兴庆校区与雁塔校区光纤服务】
采购需求
一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
（一）采购标的需实现的功能或者目标
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]本项目拟采购2027年1月1日至 2028年12月31日光纤宽带服务，出口带宽≥300M及配套增值网络服务，为全校师生提供稳定、高效的教学学习与办公网络环境。
（二）政府采购政策落实要求
1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：软件和信息技术服务业。
2. 进口产品政策：本采购项目 □允许 ☑不允许 进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]1. 采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。 本项目服务需满足信息产业部颁发的《电信服务质量标准》。
2. 采购项目的特殊资格要求： 服务提供方须具备互联网服务提供商（ISP）资质，投标文件中须提供 ISP 资质证书复印件。
三、采购标的概况
（一）采购项目名称：西安交通大学附属小学兴庆校区与雁塔校区光纤服务 
（二）采购数量及计量单位：两年光纤宽带及增值服务
（三）最高限价：人民币_60万__元（大写：_陆拾万元___） 
（四）交付时间：
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]服务起始时间为 2027 年 1 月 1 日至2028年12月31日，总服务周期 24 个月。
（五）交付地点：西安交通大学附属小学兴庆校区与雁塔校区 
（六）付款进度安排：□ 按采购文件要求。 ☑其他要求：
本项目签订一份两年期服务合同，服务费按年度支付。每服务年度期满组织年度履约验收，年度验收合格支付对应年度服务费；若年度验收不合格，经限期整改后仍达不到服务标准，采购人有权单方解除本合同，终止后续服务，不再支付未发生服务期间的服务费用。
四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
标注 “★” 的技术参数为核心技术指标（实质性要求）。供应商须完全响应或优于该指标，并提供相应证明材料。任意一项标注 “★” 指标不满足的，其投标（响应）文件将被认定为无效投标。
[bookmark: _GoBack]服务内容及标准项：
★1. 接入方式：每个校区从不同城域核心点接入两路直连光纤。
★2. 每个校区光纤出口带宽≥300Mbps。
★3. 每个校区提供不少于 8 个公网 IPv4 地址，8 个公网 IPv6 地址。
★4. 校区直连光纤须接入城域网核心节点，保证线路稳定性，带宽为纯独享带宽。
★5. 投标时须提供出口带宽拓扑图。
★6. 须提供网络安全防护服务，包括 DDOS 攻击防护和网站安全监测防护等。
其他要求：供应商免费提供全部互联设备、配套材料；承担光缆施工、初装、割接、调试全部相关费用。采购人后续产生新业务需求，双方协商费用后，可提交业务需求单，业务需求单可作为合同附件。
五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）质保期：本项目服务周期 2 年，服务期内全部服务免费。服务到期后，中标人可提供后续运维服务，投标人在投标文件中需注明后续维修服务单项报价。
（二）服务响应时间：提供 7*24 小时免费专业技术保障，链路故障 30 分钟内响应，1 小时内排除故障；对全链路实施 24 小时不间断监控。按月统计链路中断、链路衰减异常时长，折算服务天数，扣减对应月度服务费。
（三）其他服务要求：
 1. 投标文件中须附加盖公章的质量保证、维修响应承诺书。
 2. 因线路检修、设备搬迁、工程割接、网络及软件升级等可预见因素，可能影响网络使用的，中标方应提前 72 小时通知校方；未提前通知造成校方业务损失，由中标供应商承担相应责任。
六、采购标的的履约验收标准
服务类项目验收要求
项目建设单位验收要求：本项目按年度开展履约验收，每服务年度期满组织验收，结合链路运行考核结果与服务效果开展验收，验收报告须向国资处备案。
 每年度验收主要核查内容：
 1. 出口路由器端口状态 UP，端口实际上网测速≥300Mbps；
 2. 供应商提供全部 IP 地址均为公网 IP；
 3. 提供白天、夜晚两个时段测试报告，包含不少于 3 个国内网站、3 个国际网站的延迟、丢包测试数据；国内主干网丢包率低于 0.1%，国际路由丢包率低于 0.5%，不得出现严重丢包、高延迟；
4. 提供裸光缆光衰检测报告。
年度考核结果分为合格、不合格两个等级。
 1. 考核合格：按期支付本年度服务费；
 2. 考核不合格：供应商应在 7 个工作日内完成整改；整改后仍达不到服务标准，按供应商违约处理，可终止服务合同。
学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。
三、除现场验收外，需提供的其他验收要求验收时是否需提供第三方检测报告：□是 ☑否

