[bookmark: _Toc38367762][bookmark: _Hlk231370481]【西安交大垃圾焚烧飞灰无害化与资源化利用项目可行性研究报告、工程设计及工艺包】采购需求
[bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc158978330][bookmark: _Toc219271393]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
[bookmark: OLE_LINK108]本项目基于本项目研究团队前期的四项发明专利（1.一种硫酸钾钠混盐资源化高值转化工艺及系统，ZL 202410589437.7；2. 一种螺旋型电场-流场协同等离子发生系统，202510359270.X；3. 基于低温等离子体的垃圾焚烧飞灰无害化处理方法及系统，202610047839.3；4. 一种逆流水洗脱盐提升筛板塔装置及系统，202610048012.4）开发的一套以“低温等离子体去除二噁英+新型逆流水洗提升筛板塔水洗脱盐+无机钠钾盐分离+无机钠盐资源化利用”为核心流程的垃圾焚烧飞灰无害化与资源化化利用工艺。可实现垃圾焚烧飞灰中二噁英的含量可降低至50 ngTEQ/kg以下，达到《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范》（HJ 1134-2020）中飞灰用于资源化利用（如作为水泥混合材、混凝土拌合料、陶粒原料等）的要求。水洗脱盐后的垃圾焚烧飞灰可将氯离子含量≤1%，可作为填充材料或添加剂用于其建材生产中，实现垃圾焚烧飞灰的资源化利用。
本项目采购垃圾焚烧飞灰无害化与资源化利用项目可行性研究报告、工程设计及工艺包1套，主要用于依托低温等离子体去除+新型逆流水洗提升筛板塔水洗脱盐+无机钠钾盐分离及资源化利用成套技术（包括两套非标设备（低温等离子体设备和逆流水洗提升筛板塔设备）的设计），完成全国首套飞灰工业化示范装置可研编制、全流程工程设计与成套工艺包开发，支撑示范工程落地建设与后续工艺市场化工业化推广，要求可研内容合规完备、工程设计符合行业建设规范、工艺包参数匹配项目试验技术指标，可直接用于项目施工建设。

（二）政府采购政策落实要求
1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
[bookmark: OLE_LINK23]本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 其他未列明行业           。
2. 进口产品政策：本采购项目 □允许 不允许 进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
1.采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
三、采购标的概况
（一）采购项目名称：西安交大垃圾焚烧飞灰无害化与资源化利用项目可行性研究报告、工程设计及工艺包                                                                
（二）采购数量及计量单位：   1套                                                     
（三）最高限价：人民币     65万   元（大写：  陆拾伍万圆整           ）
（四）交付时间：合同签订后              180                         天内
（五）交付地点：  西安交通大学创新港校区19号楼                                      
（六）付款进度安排：□ 按采购文件要求。
					其他要求：  可行性研究报告编制完成后付款20%；工程设计及工艺包编制完成并验收合格后付进度款70%；首套工业化示范装置建设完成并竣工验收合格后付尾款10% 。
四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
1.总体要求
投标人应具备化工石化医药行业设计乙级及以上资质，可行性研究报告、工艺包编制及详细工程设计的编制应符合国家、行业及地方现行有关法律、法规和政策的要求，内容真实、准确、完整，满足各阶段的深度要求。
2.垃圾焚烧飞灰无害化处置与资源化利用工艺流程
（1）垃圾焚烧飞灰无害化处置单元
针对于垃圾焚烧飞灰中二噁英的去除，本项目团队独创了低温等离子体处理飞灰的装置和技术，通过核心装置—低温等离子体装置的开发，将垃圾焚烧发电厂产生的飞灰通过气力输送送入飞灰储仓，然后通过螺旋输送至独创的低温等离子体装置中去除二噁英，垃圾焚烧飞灰中二噁英的含量可降低至50ngTEQ/kg以下，达到《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范》（HJ 1134-2020）中飞灰用于资源化利用（如作为水泥混合材、混凝土拌合料、陶粒原料等）的要求。去除二噁英后的飞灰由引风机送入后续水洗单元。
（2）垃圾焚烧飞灰水洗单元
低温等离子体装置出料的飞灰首先送入独创的填料水洗塔，将空气中的飞灰脱除，脱除后的尾气送入活性炭吸附装置内，再将尾气送入垃圾焚烧炉的新风系统；填料水洗塔的泥浆送入1#卧螺离心机，1#卧螺离心机的固体出料送入制浆装置，再送入独创的逆流提升水洗塔，将逆流提升水洗塔的固体出料送入2#卧螺离心机，2#卧螺离心机的固体物料中氯离子含量≤1%，外运资源化利用，逆流提升水洗塔的液体出料循环至填料水洗塔。
（3）高盐废水资源化利用单元
将1#卧螺离心机的液体出料先除杂，再利用独创的温度-溶解度耦合控制技术，将工业废盐中的氯化钠和氯化钾分离，生产钾肥原料，解决目前离子膜分盐成本高，难长期稳定运行的问题；利用铵盐协同转化技术，进一步将氯化钠转化成氯化铵，同时生成碳酸氢钠产品；可实现废盐减量化95%以上，杂质排放量为1~5%。


图1 工艺流程简图
3.可行性研究报告编制具体要求
（1）可行性研究报告的内容和深度应符合国家发展和改革委员会等主管部门的相关规定，并达到《石油化工项目可行性研究报告编制规定》（2020版）的深度要求。具体章节应包含但不限于：项目必要性、项目目标及考核指标、工艺技术方案比选、关键设备比选、选定方案的工艺流程及物料平衡及消耗定额、自控及电气及土建及结构等相关设施、主要原辅材料种类规格、水及电及汽等其他动力供应、项目位置及总平面图、安全及消防及职业卫生及环保、人力资源配置、项目实施计划、投资估算、财务评价、风险分析、结论等。
（2）以市场为导向，围绕增强项目核心竞争力开展研究工作；应实事求是地反映研究过程中的不同意见和存在的主要问题，确保可行性研究的科学性和严肃性。
（3）应进行现场实地查勘，全面收集所需基础资料；如因资料不齐或有误导致可研报告偏离实际，应承担相应责任。
4. 工艺包编制具体要求
（1）工艺包编制的内容和深度应参照《石油化工装置工艺设计包（成套技术工艺包）内容规定》（SPMP-STD-EM2001）执行。
（2）应对工艺包的科学性、完整性和安全性负责，确保工艺包内容包括但不限于以下内容：工艺说明、工艺流程图（带关键控制点的PFD）、物料衡算、能量衡算、关键设备选型及条件图、管道及仪表流程图（P&ID）、安全环保专篇等，并能够作为后续详细工程设计的直接依据。
（3）应配合对本技术进行工艺包层面的优化论证，根据反馈意见在合理期限内无偿修改完善，直至工艺包满足要求。
5.详细工程设计具体要求
（1）详细工程设计的内容和深度应参照中石化《石油化工装置详细工程设计内容规定》(SPMP-STD-EM2005-2016)。
（2）应对设计文件的科学性、合理性和安全性负责，确保设计文件无错漏，设计内容包括但不限于以下专业的设计文件：1）工艺专业：设备布置图、管道布置图、管道轴测图、管口方位图、综合材料表等；2）设备专业：非标设备制造图（总图、管口方位、零部件图等），特别是低温等离子体设备和逆流水洗提升筛板塔设备；3）土建专业：建筑、结构施工图（基础、框架、围护结构等）；4）公用工程：给排水、暖通、动力、电气、仪表及自动控制施工图；5）安全及消防设施施工图；6）其他：满足现场施工、设备安装及竣工所需的全部图纸及文件。
（3）如因设计原因导致项目在施工或验收阶段出现重大设计变更或质量问题，应承担相应责任，并负责无偿修改直至满足要求。
6.知识产权归属要求
[bookmark: OLE_LINK7]在本合同签订前已经拥有的知识产权（包括但不限于专利、技术秘密、著作权等）仍归原所有方所有。在可行性研究报告、工艺包编制及详细工程设计的过程中产生的所有技术成果（包括专利、技术秘密等）均归西安交通大学所有。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）质保期： 不少于 2 年，质保期内免费维保不少于  4   次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。
（二）服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。
（三）培训要求：中标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少  10    名技术及操作人员进行为期至少  3  天的现场工艺、图纸、工艺包实操培训以及应用培训，保证用户掌握可研落地、设计图纸使用、工艺包开车调试、运维管理；合同期内不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。
（四）供应商提供进口设备的，须在投标（响应）文件中明确外贸合同卖方信息。
本项目不涉及进口产品
六、采购标的的履约验收标准
	[bookmark: OLE_LINK3]一、货物类项目验收要求

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	项目建设单位验收要求：

	1
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查

	2
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。

	3
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。

	4
	培训等合同服务要求完成情况。
	现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。

	5
	验证测试设备的运行稳定性
	试运行验证测试设备运行稳定达标

	6
	提示：
1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。
2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。
[bookmark: OLE_LINK4]3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 

	学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。

	验收时是否需要供应商提供样品
	□是 □否

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	□是 □否

	二、服务类项目验收要求

	[bookmark: OLE_LINK35]项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。

	学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。

	三、除现场验收外，需提供的其他验收要求

	验收时是否需提供第三方检测报告
	
□是 否

如需提供第三方检测报告，需满足下列要求：
对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。
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