[bookmark: _Toc38367762]【外场运输、测控与快速架设设备】采购需求
[bookmark: _Toc158978330][bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc219271393]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本采购项目包括外场运输、测控与快速架设设备1套，主要包含辐照装置运输与外场测控设备、辐照装置用快速架设设备、高电压注入装置运输与外场测控设备三部分，主要目标是实现大型机动式辐照、高电压注入两个分系统的外场试验的运输、架设和外场测控等保障。
（二）为落实政府采购政策需满足的要求
1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业 。
2.  本采购项目允许进口产品参加。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
符合行业规范。
三、采购标的概况
（一）采购项目名称： 外场运输、测控与快速架设设备     
（二）采购数量及计量单位：   1套  
（三）最高限价：人民币 690.5 万元。
（四）交付时间：合同签订后  6个月内。
（五）交付地点：  创新港-强电磁脉冲实验楼   。
（六）付款进度安排： 合同签订前供应商缴纳合同金额5%的履约保证金；合同签订后供应商开具合同金额70%的银行保函，保函有效期至本项目验收合格报告签署结束；采购方向供应商支付100%货款，供应商出具的银行保函作为采购方支付该合同款项的必要依据；本项目验收合格一年后无质量问题采购方无息退还供应商缴纳的履约保证金。
四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 (★为必须满足项，不满足将导致无效投标)：
（一）系统组成和功能
外场运输、测控与快速架设设备主要用于大型机动式辐照、高电压快脉冲注入两套大型试验装置的运输和外场保障。其中，辐照装置运输与外场测控设备中的屏蔽测试车、移动电源车、车载监控指挥模块、外场附属配件等四套设备在功能上可以为两套大装置共用；快速架设设备主要用于辐照装置的外场架设。整体组成如图1所示。具体数量如表1所示。
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图1 外场运输、测控与快速架设设备组成框图
表1 本项目采购组成表
	名称
	组成明细
	数量（套）

	辐照装置运输与外场测控设备
	屏蔽测试车
	1

	
	移动电源车
	1

	
	辐照装置脉冲源运输减震平台
	1

	
	天线运输减震平台
	1

	
	辐照装置用车载控制模块
	1

	
	车载监视指挥模块
	1

	
	外场附属配件
	1

	高电压注入装置运输与外场测控设备
	高电压注入脉冲源运输减震平台
	1

	
	外场试验保障设备
	1

	
	高电压注入装置用车载控制模块
	1

	快速架设设备
	可拆卸式龙门架
	1

	
	吊装工装
	1


（二）各分部件功能及技术要求
1. 辐照装置运输与外场测控设备
辐照装置运输与外场测控设备包括屏蔽测试车、移动电源车、脉冲源及天线等运输减震、车载控制模块、车载监视指挥模块、外场附属配件等；各部分功能和技术要求如下：
1.1屏蔽测试车
★（1）屏蔽效能：在10kHz<f<1GHz频段内，屏蔽效能不低于60dB，需要随设备交付提供具备资质的第三方屏蔽效能检测报告；
（2）测试屏蔽车为挂车，屏蔽方舱固定于牵引底盘之上，底盘的技术参数包括：长度≥9500mm，整备质量≥5000kg，额定载质量≥30000kg，总质量≥40000kg，轴荷≥20000kg（三轴组）； 
（3）屏蔽舱体应提供两种信号转接板，其中一种信号转接板设置不少于20路同轴电缆接口、5路网线接口、40路光纤接口和2路电话接口；另一个信号转接板为Ф100mm的圆波导；两种信号转接板在舱外部分均需加装防尘、防雨盖板；
（4）屏蔽舱体的宽度按集装箱标准执行，外尺寸高度≥2400mm，长度方向提供不小于9m的屏蔽空间；
（5）屏蔽测试车应提供功率≥30kW、三相400V(±5%)电压的外接电源接口，该接口在舱外部分需加装防尘、防雨盖板；
（6）屏蔽测试方舱应配备登车梯、扶手等方便上下的设施，该设施在方舱有固定位置，方便运输；
（7）屏蔽测试方舱应具备便利的接地接口，并提供全套的接地装置（包含但不限于接地线、接地桩以及大锤等）；
（8）屏蔽测试方舱舱内应提供符合建筑照明设计标准（GB/T50034-2024）设施；
（9）屏蔽测试方舱舱内应提供舱内温控设施，在运输与外场测控子系统的使用温度范围内，舱内温度能够保持在20℃～25℃；
（10）屏蔽测试方舱应提供不低于55英寸显示设备，不低于6个个人工作工位，并提供电源插座、网络插座、座椅等必要设备；
（11）屏蔽测试方舱预留控制模块的安装接口、电源接口以及信号接口。
1.2 移动电源车
（1） 额定输出功率：≥30KW/37.5KVA；
（2） 额定输出电压：400V/230V(±5%)；
（3）额定电流：54A；
（4）额定频率：50Hz；
（5） 移动电源车为挂车，移动电源方舱应固定于牵引底盘之上，底盘的技术参数包括：长度≥8000mm，整备质量≥5000kg，额定载质量≥30000kg，总质量≥35000kg，轴荷≥20000kg（三轴组）；
（6） 移动电源方舱应配备登车梯、扶手等方便上下的设施，该设施在方舱有固定位置，方便运输；
（7）移动电源方舱正常工作时的排放与噪声应符合国家相关技术标准
（8）随设备提供25mm2的四芯屏蔽电缆，长度≥500米，并配备相应的电缆卷筒；
（9）移动电源方舱应具备较强的电磁防护能力，能够在距离脉冲源≥400米的地方正常工作（此项目随系统测试）。
1.3 辐照装置脉冲源运输减震平台
（1） 脉冲源运输减震装置适配辐照装置脉冲源的外形与固定接口集成于牵引底盘之上；
（2） 脉冲源运输减震装置应具备减震功能，负重≥10 t；
（3） 脉冲源运输减震装置含垂直升降与水平旋转功能，升降高度≥1m，步进距离0.5mm；旋转角度≥180°，调整分辨率0.1°；具备电动与手动两种操控模式；
（4） 脉冲源运输减震装置应具备足够的强度和刚度，确保脉冲源在存放与运输时只承受重力作用，而不承受额外的弯矩；
1.4 天线运输减震平台
（1） 天线运输减震装置采用集装箱结构，集成于牵引底盘之上；
（2） 天线运输减震装置具备减震功能，负重≥10 t；
（3） 天线运输固定装置应随装置交付天线快速架设相关工装与工具。
（4） 箱体内配备六氟化硫与氮气瓶固定工装，数量≥20瓶；
1.5 辐照装置用车载控制模块
（1） 远程控制端通过光纤传输实现对电路和气路的控制，包含自动工作模式；
（2） 控制10路腔体的气体，气压测量范围（绝对气压）均为：-0.1MPa～2Mpa；
（3） 气压调整偏差：20±5℃环境，调压稳定 5min 后，罐体内实际压力相对设定目标压力的控制偏差≤±1.5%；
★（4） 主回路最大直流充电电压幅值≥40kV；
（5） 车载控制模块具有备用触发模块，其最大充电压幅值不得低于主回路电压幅值；
（6）小型化、集成于屏蔽车内部，符合减震、长途运输等要求。
1.6车载监视指挥模块
（1） 提供≥6路电磁加固高清摄像头 ，像素≥1920×1080；监控距离≥300m；监控面积≥40㎡，采用多路移动式监控云台监视大范围监视试验区域和装置；具备长焦及全向转动功能；
（2） 配备相关的电缆与光纤，长度≥300米；
（3） 主机硬盘容量≥4T；
（4） 采用不低于55英寸显示器（4K以上）及视频处理单元监控装置工作情况及试验现场情况；
（5） 在强电场环境下采用光纤或无线结合的组网方式场地视频、数据、语音等信息传输。
1.7 外场附属配件
外场附属配件详见表2所示：
表2 外场附属配件清单
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	1
	UPS
	3kw，1Hr
	1
	套

	2
	移动屏蔽柜
	屏蔽效能≥60dB；容积5m3
	1
	套

	3
	野外帐篷
	面积≥20㎡
	2
	套

	4
	内六角扳手套装
	12、14、17、19
	4
	套

	5
	内六角扳手套装
	5、6、8、10
	6
	套

	6
	皮尺
	50米
	2
	套

	7
	卷尺
	5米
	4
	套

	8
	水平尺
	1米
	2
	把

	9
	锤子
	/
	2
	把

	10
	角磨机
	插电
	2
	把

	11
	角磨机
	装电池
	2
	把

	12
	手电钻
	插电
	2
	把

	13
	手电钻
	充电
	2
	把

	14
	货架
	1200mm×500mm×2000mm
	4
	套

	15
	电动扳手套筒
	内六方4-22mm
	6
	套

	16
	电动扳手套筒
	外六方8-32mm
	6
	套

	17
	电动扳手
	带电池
	6
	把

	18
	线轮
	30米
	6
	个

	19
	安全帽
	/
	20
	个

	20
	安全绳
	/
	8
	个

	21
	U型环
	12T
	6
	个

	22
	U型环
	5T
	6
	个

	23
	U型环
	2T
	6
	个

	24
	尼龙牵引绳
	φ12
	300
	米

	25
	套筒扳手
	8-32mm
	2
	套

	26
	开口梅花扳手
	8-32mm
	2
	套

	27
	老虎手钳
	/
	2
	个

	28
	尖嘴钳
	/
	2
	个

	29
	斜口钳
	/
	2
	个

	30
	剪刀
	/
	2
	个

	31
	螺丝刀十字头
	5×100
	2
	个

	32
	螺丝刀十字头
	6.5×150
	2
	个

	33
	螺丝刀平头
	5×100
	2
	个

	34
	螺丝刀平头
	6.5×150
	2
	个

	35
	撬杠
	1400
	4
	个

	36
	撬杠
	600
	4
	个


2. 高电压注入装置运输与外场测控设备
2.1 高电压注入脉冲源运输减震平台
（1） 脉冲源运输减震装置适配高电压注入装置脉冲源的外形与固定接口集成于牵引底盘之上；
（2） 脉冲源运输减震装置应具备减震功能，负重不小于10t；
（3） 脉冲源运输减震装置含垂直升降与水平旋转功能，升降高度≥1m，步进距离0.5mm；旋转角度≥180°，调整分辨率0.1°；具备电动与手动两种操控模式；
（4） 脉冲源运输减震装置应具备足够的强度和刚度，确保脉冲源在存放与运输时只承受重力作用，而不承受额外的弯矩；
2.2 外场试验保障设备
（1） 配备六氟化硫气体回收装置一套，回收初压力≤0.8Mpa，回收终压力≤-0.5Mpa，存储罐容积≥800L；
（2） 提供行吊一台，额定载重不小于10t，双梁结构，跨度49m，遥控操作；符合GB/T3811-2008《起重机设计规范》、JBT 5663-2026《电动葫芦门式起重机》、TSG-51—2023《起重机械安全技术规程》等国家规范、标准执行；应配备断电自锁装置以及机械自锁装置，确保在使用期间工件不掉落；
（3） 配备工具墙一面。
2.3 高电压注入装置用车载控制模块
（1） 远程控制端通过光纤传输实现对电路和气路的控制，包含自动工作模式；
（2） 控制10路腔体的气体，气压测量范围（绝对气压）均为：-0.1MPa～2Mpa；
（3） 气压调整偏差：20±5℃环境，调压稳定 5min 后，罐体内实际压力相对设定目标压力的控制偏差≤±1.5%；
★（4） 主回路最大直流充电电压幅值≥40kV；
（5） 车载控制模块具有备用触发模块，其最大充电压幅值不得低于主回路电压幅值；
（6） 小型化、集成于屏蔽车内部，符合减震、长途运输等要求。
3、快速架设设备
3.1 可拆卸式龙门架
（1） 可拆卸式龙门架额定载荷≥15t，按连续起吊60天工况设计；
★（2） 可拆卸式龙门架跨度（两立柱间净空）≥70m；
（3） 可拆卸式龙门架吊高（挂钩高度，不含吊具）≥28m；
（4） 可拆卸式龙门架应配置≥5t的辅助吊钩；
（5） 可拆卸式龙门架操作方式：遥控操作；
（6） 可拆卸式龙门架设计应参照GB/T3811-2008《起重机设计规范》、JBT 5663-2026《电动葫芦门式起重机》、TSG-51—2023《起重机械安全技术规程》等国家规范、标准执行；
（7） 可拆卸式龙门架应配备断电自锁装置以及机械自锁装置，确保在使用期间（连续60天）工件不掉落；
（8） 可拆卸式龙门架的最高点应安装避雷针，确保避雷针的高度和覆盖范围符合防雷规范；
（9） 可拆卸式龙门架采用模块化设计，单个模块的长度不超过13米，需要符合公路运输标准；龙门架现场安装时间不超过7天，龙门架现场拆装时间不超过5天；首次拆装过程由供应商进行。投标方应随设备提供运输工装、快速拆装工装以及相关工具等物品；
（10） 可拆卸式龙门架的电气部分应具备强电磁脉冲防护能力，满足现场试验的电磁防护要求。

3.2 吊装工装
（1） 吊装工装专用于脉冲驱动源的吊装，应具备足够的强度与刚度；在吊装过程中，脉冲驱动源只承受重力作用，而不承受弯矩作用；
（2） 吊装工装的负载能力≥10 t；吊装工装及附件的自重≤2 t；
（3） 吊装工装与驱动源延长锥段无干涉；
（4） 吊装工装的使用不应影响天线的辐射特性；
（5） 吊装工装专用吊绳数量≥5套（每套吊装工装须包含吊绳10m 5t、8m 5t、6m 5t、4m 5t各两条以及≥8t卸扣4个）。
（三）现场服务要求
（1） 供方应提供外场试验全过程现场技术服务，包含设备进场安装、接线调试、系统联调、试验工况设置、试验过程技术保障、故障排查、试验后撤收、现场培训的全程服务工作，其中现场服务人员数量不少于10人（其中取得叉车操作、起重机操作、高空作业等专业资质人员不少于4人），所有参试人员应熟悉设备操作、故障排查； 
（2） 供方须配合采购人的外场试验计划，按照采购人通知时间准时进场；外场地点需为供方提供试验场地，供方承担派驻人员往返交通、食宿、差旅、工具、常用备件费用，不额外收取费用；
（3） 供方现场人员对自身及设备安全负直接责任；严格遵守外场安全管理规定，执行高压放电、联锁检查流程，配合采购人开展试验安全确认；
（4） 供方现场人员服从外场试验现场指挥部统一管理，遵守外场试验各项管理制度、保密管理要求；
（5） 由供方负责整个项目的现场验收以及验收会议的组织工作，不额外收取费用。
（四）其他要求
★（1） 供方需要提供不小于75m×90m的平整场地用于系统外场布设和验收；
（2）场地周围100m内无超过4m高的建筑物；
（3）场地周围1000m内无工厂、变电站、高速公路等设施；
（4）试验场地中心区域提供不小于40m×60m的硬化地面；
（5）试验场地需要具备良好的交通条件，以保证可拆卸式龙门架、屏蔽测试方舱、脉冲源减震装装置等运输车辆可以直达试验场地；
（6）试验场地在龙门架两侧面需要提供两个独立接地点，接地电阻≤1Ω；
（7） 试验场地需要提供功率≥100kW的三相400V市电接口。
[bookmark: _GoBack]五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
1. 质保期：  3    年，质保期内免费维保≥2次/年。质保期满后，仍需提供专业维修服务，提供密封圈、螺钉、螺栓等耗材的使用。投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。
2. 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。
3. 培训要求：投标方免费为用户培训至少 2 名操作人员进行为期至少  1 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期地免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。
六、采购标的的履约验收标准
	现场的检验指标及方法

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	项目建设单位验收要求：

	1
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查

	2
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。

	3
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》。

	4
	《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。

	学校验收复核要求：

	1
	项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》

	2
	提供《供应商货物类项目完工报告》

	3
	提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》

	4
	学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况

	验收时是否需要供应商提供样品
	是□
	否

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	是□
	否

	除现场验收外，需提供的其他验收要求

	除现场验收外，是□否需提供第三方检测报告

	对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。
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