[bookmark: _Toc38367762]【绿色化工与新材料研究院多媒体系统设备采购项目】采购需求
[bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc158978330][bookmark: _Toc219271393]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]（一）采购标的需实现的功能或者目标
本项目聚焦绿色化工与新材料研究院作为高校科研机构的学术交流、科研协作与日常管理实际需求，系统规划并实施会议多媒体设备配套建设，旨在全面提升研究院学术会议与行政办公的硬件支撑能力，为高水平学术研讨、科研项目论证、国际合作交流及内部工作部署提供稳定、高效、智能化的技术保障。
在会议多媒体设备设施建设方面，项目立足研究院多类型会议场景（包括大型学术报告会、国际视频研讨会、课题组组会、项目评审答辩、保密专题会议及日常行政例会），部署全链条智能会务硬件系统。最终建成集高清显示系统、专业音频拾音与扩声系统、远程协同与视频会议系统、智能信号切换与中央控制系统、影音录制与直播系统及辅助配套设备于一体的综合会务系统，实现各类设备有机集成、统一管控与协同联动，全面适配研究院多元化会议使用需求。
在项目安装调试方面，全面拆除会场原有多媒体及配套设备，清理现场原有设备设施。同时结合研究院会议场景功能需求、空间布局及智能化建设标准，重新科学规划各类新设备的安装点位，优化设备排布方案。依据弱电安装规范开展系统化、规范化布线作业，规避线路杂乱、信号干扰等问题，保障设备运行稳定性与后期运维便捷性。同步配套改造会场顶面、地面相关基础设施，适配新设备安装、线路铺设及整体智能化会务系统落地需求，实现会场硬件环境的整体升级优化。
项目建成后，研究院整体会议环境将实现设备智能化、操作便捷化与场景适配化，全面满足科研团队在学术交流、项目研讨、人才培养及对外合作中的多元需求，有力支撑研究院教学科研工作的规范化、高效化与现代化发展，为提升研究院在绿色化工与新材料领域的学术影响力与协同创新能力奠定坚实的硬件基础。
（二）为落实政府采购政策需满足的要求
1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：  工业  。
2. □ 本采购项目允许进口产品参加。
（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。所提供的产品应主要遵循如下最新技术标准和规范：
[bookmark: OLE_LINK7]1、执行标准
GB 4943.1-2022 《音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求》
GB/T 26572‑2011《电子电气产品有害物质限制使用限量》
[bookmark: _GoBack]GB/T 9254.1-2021 《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第 1 部分：发射要求》
GB/T 9254.2-2021 《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第 2 部分：抗扰度要求》
GB 17625.1-2022 《电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》
GB/T 13837-2021 《声音和电视广播接收机及有关设备 无线电骚扰特性限值和测量方法》
GB 24850-2020 《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》
GB 21520‑2023《显示器能效限定值及能效等级》
GB 28380-2025 《微型计算机能效限定值及能效等级》
GB/T 12060.3-2021 《声系统设备 第 3 部分：声频放大器测量方法》
SJ/T 10406-2016 《声频功率放大器通用规范》
GB/T 14471-2022 《头戴耳机通用规范》
GB/T 15644-2017 《视频投影仪通用规范》
GB/T 17309-2018 《电视广播接收机通用规范》
GB/T 9002-2017 《音频、视频和视听设备及系统词汇》
GB/T 9813.1-2016 《台式微型计算机通用规范》
GB/T 35590-2017 《信息技术便携式数字设备用移动电源通用规范》
GB/T 3956-2008 《电缆的导体》
YD/T 1591-2021 《移动通信终端电源适配器及充电 / 数据接口技术要求和测试方法》
GY/T 420-2025 《超高清音视频编码码流网络传输封装技术要求》
GY/T 422-2025 《电视节目多音频传输技术规范》
GY/T 425-2025 《广播级超高清摄像机技术要求和测量方法》
三、采购标的概况
（一）采购项目名称： 绿色化工与新材料研究院多媒体系统设备采购项目 
（二）采购数量及计量单位：
多媒体系统设备1批（详单见附件1）
（三）最高限价：人民币  玖拾万元整    元。
（四）交付时间：合同签订后  15	  天内。
（五）交付地点：  创新港1#巨构  。
（六）付款进度安排：合同签订后货到安装调试完毕验收合格支付95%，质保期满无问题解付5%。
四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
[bookmark: _Hlk202289628]采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求详见附件2-附件4：
1. 标注 “★” 的条款为实质性要求，投标人必须完全响应，不得偏离；对★条款存在负偏离（不满足、部分满足或未按要求响应）的，其投标将被按无效投标处理。
2. 标注 “▲” 的条款，投标人须针对该条款提供相应的技术证明材料（如检测报告、认证证书、产品彩页、功能截图等），未提供或证明材料与条款要求不符的，相应评审项将按不响应处理（或：将被扣除相应分值，具体以评标办法为准）。
3. 未标注符号的条款为一般性要求，投标人应按要求如实响应。
4. 投标人应在 “响应情况” 栏中逐条明确填写 “响应”“不响应” 或 “正偏离 / 负偏离”，并注明对应的证明文件页码。

附件1——采购清单及说明
	多媒体音频设备

	序号
	品名
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	视频矩阵
	输入输出≥8路、4K 30Hz
	台
	1
	



















为防止三无产品或贴标，显示屏PCB以及塑料套件上必须明显标注厂家LOGO 或品牌，需要和所投品牌为同一生产厂家，即时贴按无效产品处理，并提供包含但不限于原厂授权及售后服务声明等资料。
推荐品牌：FionTu、TAIDEN、ITC

	2
	智能切换软件
	定制
	套
	1
	

	3
	调音台
	输入≥8路、LINE≥6、RCA≥4、DSP≥24bit
	台
	2
	

	4
	处理器
	处理器核心≥4、平衡输入≥4
	台
	2
	

	5
	功放
	≥1U、LINE平衡≥2、立体声≥200W*2
	台
	3
	

	6
	音箱
	功率≥100W
	只
	6
	

	7
	电源
	支持通道≥8、延迟时间≤1S
	台
	3
	

	8
	会议主机
	支持有线≥4000、无线单元≥300
	台
	2
	

	9
	会议系统
	定制
	套
	2
	

	10
	处理器
	≥64个预设位、≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232
	台
	2
	

	11
	抑制器
	主频≥1.3GHz、≥2个反馈抑制通道
	台
	2
	

	12
	会议话筒
	≥48K采样率、TCP/IP协议、≥四种语言
	台
	2
	

	13
	控制软件
	定制
	套
	2
	

	14
	会议话筒
	≥48K采样率、TCP/IP协议、≥四种语言
	台
	28
	

	15
	会议软件
	定制
	套
	17
	

	16
	中控
	≥8路独立编程单元、红外单元
	台
	1
	

	17
	处理单元
	≥8路控制器，≥8个继电器，单路≥4400W
	套
	1
	

	18
	控制器
	定制
	台
	1
	

	19
	摄像机
	CMOS≥1/2.5英寸、像素≥800万、≥4K、支持3G-SDI
	台
	2
	

	20
	摄像机控制协议
	定制
	套
	2
	

	21
	视频矩阵
	输入输出≥4路、4K 30Hz
	台
	1
	

	22
	切换软件
	定制
	套
	1
	

	23
	支架
	定制
	只
	6
	

	24
	音频软件
	定制
	套
	11
	

	25
	数据线
	定制
	根
	60
	

	26
	音频隔离器
	≥2路XLR输入；≥2路XLR输出
	台
	4
	

	27
	辅材
	机柜、镀锌钢管、支架、光纤数据线等
	批
	1
	

	多媒体视频设备

	序号
	品名
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	会议一体机
	≥135英寸、点间距≤1.6、亮度≧950cd/m²
	套
	2
	为防止三无产品或贴标，显示屏PCB以及塑料套件上必须明显标注厂家LOGO 或品牌，需要和所投品牌为同一生产厂家，即时贴按无效产品处理，并提供包含但不限于原厂授权及售后服务声明等资料。
推荐品牌：华为、ITC、希沃、MAXHUB、海康威视、

	2
	会议一体机
	≥100英寸、16：9、4K、≥≥300cd/㎡
	套
	2
	

	3
	会议一体机
	≥85英寸、16：9、4K、≥≥301cd/㎡
	套
	2
	

	4
	支架
	定制
	套
	2
	

	5
	其他配件
	国产
	批
	1
	

	计算机、网络及会议直播配套设备

	序号
	品名
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	会议工控主机
	≥4U、≥8核16线程、主频≥3.8GHz、ROM≥16G、SSD≥1TB
	台
	1
	音画质量、系统稳定性，操作便捷性达到采购方要求。
推荐品牌：华为、ITC、海康威视、联想、戴尔、

	2
	会议平板
	内存≥8G、RAM≥256G、≥11英寸、壁挂支架
	台
	1
	

	3
	路由器
	WiFi6、2.4G+5G、RAM:128MB
	台
	1
	

	4
	台式电脑
	17L Matx机箱、主频≥3.4GHz、内存≥8G、硬盘≥512G
	台
	2
	

	5
	笔记本电脑
	主频≥2.1GHz、内存≥16G、硬盘≥1T、显示屏≤14英寸IPS
	台
	2
	

	6
	笔记本电脑
	主频≥2.0GHz 集成GPU、支持4K硬件解码、≥20线程支持超线程、内存≥32G、硬盘≥1T、显示屏≥14英寸 120Hz
	台
	1
	

	7
	显示器
	≥27英寸、分辨率≥1080、60Hz、亮度≥300 cd/㎡、HDMI、DP、VGA
	台
	2
	

	8
	交换机
	光电交换机、≥48路
	台
	3
	

	9
	光模块
	万兆单模双纤
	套
	24
	

	10
	多媒体机柜
	加厚钢板、≥32U
	个
	2
	

	11
	安装及设备联调
	
	项
	1
	

	12
	直播推流系统
	定制
	套
	1
	



附件2——多媒体音频设备
一、多媒体音频设备：

具体参数要求
1、视频矩阵
1.≥8路HDMI输入，≥8路HDMI输出，分辨率≥3840×2160P30Hz；
2.支持无缝切换，无闪屏、无黑屏；
3.输出支持亮度、对比度、饱和度、色调调节，并支持预案保持和调用；
4.具备断电记忆保护功能，ESD静电保护功能；
5.≥1路RS-232接口、≥1路RS-485、≥1路网络，支持RS-232、RS-485、TCP/IP 指令控制，前面板具有实体按键控制，支持红外控制；
6.具备管理功能。

2、调音台
1.≥8路mic输入 、≥6路LINE输入接口，≥6路48V幻象开关；≥2路立体声输入，≥4路RCA输入。
2.≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个监听、≥1个双路效果输出 、≥1组控制输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。
3.≥24bit DSP效果器，≥100种预设效果。
4.≥13路推子。
5.内置声卡模块，播放器，≥1个USB。

3、音频处理器
1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。
2.≥4路平衡输入接口（48V幻象供电）、≥4路平衡输出接口、≥1拨码开关、≥1个RJ45、≥1RS232接口、≥1个RS485、≥8 GPIO；≥1显示屏、≥1个编码旋钮、≥1USB存储接口。
▲3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器；
输出通道支持均衡器，具有移频+陷波组合反馈抑制，可≥24个可编程陷波点。（提供功能截图佐证）
4.具备矩阵增益调节功能，增益调节范围优于-72dB到12dB。
5.跨平台软件，支持windows、国产操作系统、macOS、Ubuntu。（提供功能截图佐证）
★6. PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端，同时登入连接设备，多端数据的同步。
7.集中控制功能，≥65535台。
8.支持接入会议综合管理平台实现音频设备统一管理；支持云端和本地备份，支持一键还原。（提供功能截图佐证）
9.支持双机热备份，时间≤2s。
▲10.智能宽度学习算法噪声抑制，≥三个降噪档位调整，降噪能力≥40dB。

4、功放
1.≥1U
2.内置削峰限幅器，过流压限控制功率器。
3.内置保护电路模块，具有过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、输出短路保护、温控风扇功能。
4.≥2个LINE平衡XLR输入通道，≥2个LINE平衡XLR级联输出通道，≥2个SPEAKON输出通道。
5.≥3种模式切换。
6.输出功率：立体声8Ω ≥200W×2；立体声4Ω≥400W×2；
桥接16Ω≥400W；桥接8Ω≥750W。
7.信噪比:≥105dB； 支持1V/2V切换。

5、音箱
1.额定功率≥100W
2.标称阻抗：≤8Ω
3.频率响应： 150Hz-14KHz@-6dB/80Hz-20KHz@-10dB
4.垂直覆盖角≥20°，水平覆盖角≥120°@（-6dB）

6、电源管理器
1.≥8通道开/关，延时时间：≤1秒，支持远程控制
支持配置通道受控状态。
2.级联控制报警功能。
3.单个通道最大负载功率≥2200W，负载总功率≥6000W。
4.≥1路USB接口。

7、会议主机
1.支持有线会议、无线会议单元管理，有线单元数量≥4096，无线单元数量≥300。
具备议程签到、表决、服务功能及发言控制功能。
应提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告及能力证明
2.同时兼容有线、无线会议单元连接并行使用；具备跨域音频同步技术，有线、无线会议单元无缝混音输出。
3.具备分段压缩混音技术、时钟同步技术，拾音到主机输出延时≤5ms。
4.≥1个USB接口；≥2路RS-232接口、≥1路RS-485、≥4路RJ45；≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。
5.≥5会议单元使用状态指示灯；有线会议发言单元指示灯≥4，无线会议发言单元通讯指示灯≥1，兼容无线收发器；具备链路使用状态检测功能。
6.≥16输出通道，可扩展数≥272，≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节。
7.≥16通道音频分组输出；可拆分≥16个独立的会议系统使用。
8.支持U盘、客户端录音方式；可录制单个会议单元发言音频和所有会议单元混音发言音频。
▲9.C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端；全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；
通过客户端可调节参数；
≥16路输出模式切换、开关会议单元、支持控制角色分离主机功能；
支持可调节会议模式、有线/无线会议单元开启数量；
支持终端控制会议单元签到、投票表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能。
提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告及能力证明
提供检测机构在国家市场监督管理总局检验检测机构资质的查询截图
10.支持不同 UI 界面。
11.支持≥24台会议单元同时发言，其中有线会议单元≥16台、无线会议单元≥8同时发言；
自定义发言人数。
提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告及能力证明
12.≥3种备份机制；支持双机热备，支持环形双链路；支持T型链路备份。
13.具备多环路检测及网络补给功能，支持故障快速恢复，恢复时间≤5ms。
▲14.客户端、WEB端软件适配windows、国产操作系统、macOS、Ubuntu桌面版。
▲15.可接入综合管理平台实现音频设备统一管理；具备上传配置信息至云端、保存本地进行备份功能、一键还原配置信息功能。
提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告及能力证明

8、处理器
1.具有智能混音、语音检测功能，≥24个有线会议单元+无线会议单元实时检测会议单元dB值及发言状态，联动摄像机自动跟踪发言人。
提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告及能力证明
2.对接摄像机实现摄像跟踪；≥64个话筒预置位。
▲3.≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出、≥2路RCA输出；≥1个AFC电容触摸开关；≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯。
▲4.自动增益、自动混音、AFC反馈抑制、≥24个可编程陷波点、≥31段图示均衡器调节；≥24个可编程陷波点。
提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告及能力证明
▲5.支持搭配音频综合管理平台集中管控软件模块，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块。
提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告及能力证明

9、AI反馈抑制器
▲1.主频≥1.3GHz；≥2个独立的反馈抑制通道，支持AFC功能；
2.支持声场校正。
3.≥2个独立通道，支持宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能。
4.具有移频+陷波反馈抑制功能，≥48个可编程陷波点。
▲5.≥48个LED灯陷波状态指示灯、IPS显示屏、≥1编码旋钮；≥1个船形开关、≥2路XLR母座、2路TRS母座输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座输出、≥1个RJ45。
提供设备接口图佐证
6.具有编码旋钮。
7.具有设备定位功能。
8.支持集中控制功能，≥65535台设备软件控制。
9.支持多端数据同步。
▲10.可接入综合管理平台实现音频设备统一管理；具备一键上传配置信息至云端、保存本地进行备份、一键还原配置信息功能。
提供功能界面截图佐证

10、会议话筒
1.电容触摸按键。咪杆高度≤240mm。
2.采用非压缩音频传输技术，≥48K采样率。
3. 100M网络传输手拉手。
4.标准TCP/IP协议，支持ping包。
5.全彩触屏。
6.同声传译支持≥63+1通道，单元具有双通道收听功能。
7.支持软件控制，支持声控功能。
8.主席单元具备优先权限。
9.支持web管理功能，≥四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ参数。
提供功能界面截图佐证
10.具有反馈抑制功能，灵敏度可调。
11.≥5 段 EQ 调节功能。
12.支持签到功能、表决功能。
13.支持固件升级功能。（提供功能界面截图佐证）
14.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址参数。
会议话筒2
1.支持会议服务功能、支持同声传译、支持≥63+1通道，双通道收听功能。
应提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告及能力证明
2.≥48K采样率。
3.≥100M网络传输手拉手。
4.标准TCP/IP协议支持ping包功能。
5.采用全彩触屏。
6.同声传译≥63+1通道，单元具有双通道收听功能。
▲7.具有web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、≥5段EQ调节功能；支持固件升级。
提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告及能力证明
8.具有反馈抑制功能。
9.单元在PC软件的主机配置页面，可设置是否显示时钟，选择否时，时钟将隐藏。
▲10.支持IP地址嗅探功能。
11.咪杆尺寸≤240mm

11、网络中控主机
★1.支持红外、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，可对接第三方设备。
2.≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF接口。
3.支持双机热备份。
4.支持互联网控制。
5.支持扫二维码控制，密码权限设置。
6.支持视频矩阵可视化控制，支持拼接矩阵可视化控制，支持设置触碰和投放触发切换方式。
▲7.≥2种远程桌面方式，支持多用户远程协同控制。
▲8.对接云会务系统。
▲9.≥2种编程方式。

12、控制器
1.≥8路电源控制器，≥8个20A继电器，负载≥4400W/单路。
2.具有常开与常闭功能。
3.具有复位，支持恢复到出厂设置。1路网络接口，支持远程控制。
4.≥8个继电器的开关状态指示灯。
5.具备ID识别

13、摄像机
1.CMOS≥ 1/2.5英寸、≥800万像素，分辨率≥4K (3840x2160)。向下兼容1080P、720P。
2.≥800万超高解析度的4K超广角镜头，≥12倍光学变焦，水平视场角≥70°。
3.支持HDMI 1.4b，直接输出4K无压缩数字视频。
4.低功耗休眠/唤醒。
5.支持HDMI1.4b高清输出，支持3G-SDI，有效传输距离≥150米,支持USB视频输出。
HDMI、LAN、USB或3G-SDI、LAN、USB可同时输出3路高清数字信号。
6.多RS232、网络以及USB控制。
▲7.支持图像自动翻转功能。支持预设位编辑及二次开发。

14、视频矩阵
1.≥4个HDMI输入、≥4个HDMI输出，≥4个3.5mm音频输入、≥4个3.5mm输出。
2.音视频信号同步切换，模拟音频与HDMI内嵌音频可选择。
3.分辨率≥3840×2160P@60Hz。
4.可设置多种拼接模式；支持视频无缝切换、无闪屏、黑屏。
5.接口：≥1×RS-232、≥1×RS-485、≥1×红外传感接收器、≥1×网口、≥1×UPDATE。
6.按键：≥4×输入、≥4×输出、≥6×功能。
▲7.支持定制管理。

15、机柜
1.容量:≥32U
2.配置:8位10A PDU插排一个、固定板3块、风扇部件2组、4只两寸重型脚轮、M6方螺母钉40套、内六角扳手一只。

16、数据线及其他辅材
卡侬头（母）-卡侬头（公）、卡农头（母）-空、卡农头（公）-空、3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头
铝箔+编织网、外被：PVC、规格：3芯、精炼铜、分辨率:3840*2160，30Hz、铝箔+编织+地线 、HDMI 2.0版本、HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：≥8mm；管壁厚度≥2.75mm ，据实计算。


17、音频隔离器
1.无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。
2.即插即用，支持热插拨。
3.最远传输距离450－600米。
4.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。
5.≥2路XLR输入；≥2路XLR输出

附件3——多媒体视频设备
一、多媒体视频设备：
具体参数要求
1、会议一体机
1.尺寸≥ 135英寸，分辨率≥1920*1080，点间距≤1.6mm；
▲2.亮度≥950cd/m²，支持调节或256级调整；
▲3. LED灯珠类型：top；
▲4.接收卡、电源、转接板一体化组装，国产控制芯片；
▲5.前全维护、安装设计，灯板与三合一板采用硬连方式，支持热插拔；
★6.内置WiFi6无线网卡，支持2.4G、5G频段；支持蓝牙Bluetooth 5.4，支持AP与STA模式；
★7. 系统≥Android 13.0，采用高性能国产4xA76+4xA55芯片， CPU核心≥8， GPU≥4；
8.支持7*24H连续正常工作，平均无故障运行时间≥100000小时；
★9. 整机无线模块（WiFi和蓝牙）采用独立模块化设计；
★10. 整屏功耗≥1.8KW，平均功耗≤0.6KW，整机待机功耗≤0.5W；
11.反光率≤1%；采用黑色防眩光设计，减轻摩尔纹85%；
▲12.超窄边框，边框宽度≤6mm，支持卡扣和螺丝固定安装；
13.具备自动Gamma矫正，符合广电级标准；
★14.屏占比≥98.35%；支持通道自动跳转功能；
15.像素点具备单点亮度校正和单点颜色校正，具备储存校正系数功能，换灯板后校正系数自带读取；
★16.单根电源线供电；
▲17.提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章

2、会议一体机
1、尺寸≥85，显示比例16:9，分辨率≥3840*2160，亮度≥300cd/㎡
▲2、CPU≥四核A55，GPU性能≥双核Mali G52，RAM≥4G，ROM≥64G
提供国家级检验检测中心出具带CNAS标识的检测报告并加盖厂商公章
3、无线支持802.11 a/b/g/n/ac/ax，2.4GHz/5GHz
▲4、窗口投屏时，电脑屏幕保持使用。
提供国家级检验检测中心出具带CNAS标识的检测报告并加盖厂商公章
▲5、支持无线方式调用扬声器及摄像头，支持≥3840×2160@30fps分辨率投屏
提供国家级检验检测中心出具带CNAS标识的检测报告并加盖厂商公章
6、支持定制化设置开机logo及开机动画
提供国家级检验检测中心出具带CNAS标识的检测报告并加盖厂商公章
7、支持个性化设置开机默认启动应用.
（提供国家级检验检测中心出具带CNAS标识的检测报告并加盖厂商公章）
▲8、支持对接集控管理平台，
提供国家级检验检测中心出具带CNAS标识的检测报告并加盖厂商公章
9、I/O≥2路、HDMI IN≥4路、USB≥2路，1路Type-C），≥1路Line out，≥1路RJ45 IN，≥1路RS232（提供国家级检验检测中心出具带CNAS标识的检测报告并加盖厂商公章）

附件4——计算机、网络及会议直播配套设备
一、计算机、网络及会议直播配套设备：

具体参数要求
1、工控主机
4U主机箱、处理器线程≥8核16线程、CPU主频≥3.8GHz、内存≥16G、硬盘≥1TB
、≥500W工控机专用电源。

2、会议平板
内存≥8GB，
存储≥256GB,搭载国产处理器，配置国产操作系统，兼容所有安卓应用；
平板屏幕≥11.5英寸，分辨率≥2800*1840，屏幕刷新率≥144Hz，≥P3全色域，色彩≥1670万色；
电池≥8800mAh,充电速度≤2个小时，满电支持一次性播放视频≥8小时；WLAN 频率：2.4 GHz 和 5 GHz支持星闪与蓝牙5.2技术、支持反向充电。国优品牌。

3、台式电脑
17L立式MATX机箱、主频≥3.4GHz、内存≥8G、硬盘≥512G、显卡集成、显示器≥27英寸、刷新率：100Hz。国优品牌

4、笔记本电脑
尺寸：≤14英寸、分辨率：大于等于1920*1200、高色域 主频≥2.1GHz 内存≥16GB、硬盘≥1TB、WiFi6+蓝牙5.1、电池容量≥56Wh支持快充。

5、笔记本电脑
尺寸：≥14英寸、分辨率≥3120*2080、刷新率≥120Hz、对比度≥1000000：1窄边框设计支持触控、ΔE＜1 专业设计级色准、内存≥32GB、硬盘≥1TB、主频≥2.32GHz、集成4K硬件解码、10核心20线程。

6、交换机
一、基本规格	1U 
供电方式：内置固定交流电源，内置固定风扇，强制风冷，左右风道。
二、下行接口	≥48 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网电口（RJ45）
上行接口	≥4 个 10GE SFP+ 光接口
管理/维护接口	≥2 
三、交换容量	≥432 Gbps、包转发率：≥144 Mpps、MAC：地址表容量：≥16K、ARP 表容量≥2K、ND 表容量≥1K、IPv4 路由表容量≥1K、IPv6 路由表容量≥512、VLAN 数量≥4K
最大支持帧长	≥9216 字节（Jumbo Frame）
四、	VLAN支持 Access / Trunk / Hybrid / QinQ 端口模式；支持基于端口、MAC、协议的 VLAN；支持 Voice VLAN、VLAN Mapping
生成树协议：支持 STP、RSTP、MSTP
链路聚合	支持静态聚合及 LACP 动态链路聚合
支持 LLDP/LLDP-MED、端口隔离、端口安全、MAC地址漂移检测
五、	路由协议	支持 IPv4 静态路由、RIPv1/v2；支持 IPv6 静态路由、RIPng
冗余协议	支持VRRP（虚拟路由冗余协议）
转发能力	支持VLAN 间三层路由转发
快速检测	支持 BFD（双向转发检测），实现静态路由快速收敛
六、IGMP监听 IGMP Snooping v1/v2/v3
MLD监听MLD Snooping v1/v2
组播优化	支持组播VLAN、二层组播快速离开
七、接入认证	支持 802.1X 认证（含 MAC 旁路认证）、MAC 地址认证、Portal 认证
安全防护	支持 DHCP Snooping、IP Source Guard、DAI（动态 ARP 检测）；支持广播/组播/未知单播风暴抑制、CPU 防攻击
访问控制	支持双向ACL
认证协议	支持 RADIUS、HWTACACS
八、流分类	支持基于 VLAN、MAC、IP、协议类型、端口等五元组流分类
队列调度	≥8 个优先级队列；调度模式支持 SP、WRR、DRR、SP+WRR
流量管理	支持出方向流量整形、拥塞避免（WRED）
九、链路级可靠性	支持链路聚合备份、STP/RSTP/MSTP 环路保护
网关级可靠性	支持 VRRP 网关冗余
快速检测	支持 BFD for 静态路由
十、管理维护	
管理方式	支持命令行（CLI）、Telnet、SSHv2、Web 图形化网管；支持 SNMPv1/v2c/v3、RMON
运维工具	支持 NTP、Syslog 日志；支持虚拟电缆检测（VCT）；支持 USB 开局、一键式部署
告警功能	支持 Dying Gasp 掉电告警
以太网 OAM	支持 802.3ah 以太网 OAM、802.1ag CFM

7、光模块
一、万兆单模光模块
模块类型：热插拔 SFP+ 封装 
标准协议：符合 IEEE 802.3ae 10GBASE-LR 标准，SFF-8431/SFF-8432 MSA 多源协议
二、接口类型：1 个双工 LC 接口 (UPC 研磨)
光纤类型：单模光纤 (SMF, G.652)
三、传输速率：10.3125 Gbps (10GE)
中心波长：1310 nm
最大传输距离：≥10 km
发射光功率：-8.2 dBm ~ +0.5 dBm
接收灵敏度：≤ -14.4 dBm (典型值，误码率 ≤ 10⁻¹²)
最大接收过载功率：+0.5 dBm
消光比：≥ 3.5 dB
四、支持数字诊断监控功能 (DDM/DOM)、支持实时读取模块温度、供电电压、激光偏置电流、发射/接收光功率
五、MTBF：≥ 500,000 小时、符合 IEC61000-4-2 标准，接触放电 ≥ 4 kV，空气放电 ≥ 8 kV、符合 Class 1 / IEC 60825-1 激光安全标准，具备自动关断功能

8、直播推流系统
基于现有设备及RTMP/SRT等通用串口协议搭建，3G-SD≥1、HDMI2.0环出≥1、采集分辨率：SD格式：2K DCI 1080p，1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/1080i 60/59.94/50/720p 60/59.94/50 等，采样：10bit原始格式4:2:2，音频输入：SDI:8/16通道、HDMI:2/8通道，模拟音频输入≥1路XLR或6.35，支持电平调节。
Thunderbolt3≥1向下兼容，支持H.264/H.265,码率500kbps-30000kbps可调，音频AAC128-320kbps。支持腾讯会议、ZOOM等主流会议软件及主流平台。
五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
1. 质保期： 3 年，质保期内免费维保2次/年。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。
2. 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。
3. 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训，至少 2 名操作人员进行为期至少 5 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。
六、采购标的的履约验收标准
	现场的检验指标及方法

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	项目建设单位验收要求：

	1
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查

	2
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。

	3
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。

	4
	提供《培训视频》影像资料
	现场核查

	5
	验证测试设备的运行稳定性
	试运行验证测试设备运行稳定达标

	6
	《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》
《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。

	学校验收复核要求：

	1
	项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》

	2
	提供《供应商货物类项目完工报告》

	3
	提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》

	4
	学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况

	验收时是否需要供应商提供样品
	是□
	否☑

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	是□
	否☑

	除现场验收外，需提供的其他验收要求

	除现场验收外，是□否☑需提供第三方检测报告

	对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。
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