[bookmark: _Toc38367762]【可调进气道结构设计、加工与风洞试验  】采购需求
[bookmark: _Toc219271393][bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc158978330]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本项目采购可调进气道结构件设计、加工、装配及风洞试验验证一体化服务1项，主要完成可调进气道结构设计、加工制造、装配、调节机构调试、风洞安装调试、风洞试验及现场技术支持。风洞试验部分要求完成双流路进气道试验，同步进行沿程压力测量、纹影记录、进气道双通道流量测量，试验马赫数范围覆盖1.2＜M≤2.25、3.5＜M≤4.2、M=6等状态。
（二）政府采购政策落实要求
1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
[bookmark: OLE_LINK23]本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：          工业             。
2. 进口产品政策：本采购项目 □允许 不允许 进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
1.采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
1）适用法规及标准要求：
[bookmark: _GoBack]投标人提供的设计、加工制造、装配、调节控制系统及风洞试验服务，应符合高速风洞模型设计准则GJB 569A-2012、飞行器进气道高速风洞试验方法GJB 8217-2014。如国家、行业或对相关试验件、材料、计量器具、测试设备等有强制性规定或要求的，应符合相应规定或要求，并按要求提供相关证明文件。
2）计量及测试设备要求：
用于本项目试验的压力传感器、流量测量设备及其他计量、测试设备应满足试验精度要求，并处于有效检定、校准或符合相关计量要求的状态。投标方应根据要求提供相应的检定、校准或测试证明文件。
3）材料及安全要求：
试验件所采用的材料、标准件及配套电气元器件等应符合设计图纸、技术规范及相关国家或行业标准要求；试验件结构、调节机构及控制系统应满足风洞试验期间的强度、刚度、稳定性及运行安全要求，不得存在影响试验安全的设计、制造或装配缺陷。
三、采购标的概况
（一）采购项目名称：     可调进气道结构设计、加工与风洞试验      
（二）采购数量及计量单位：     1项     
（三）最高限价：人民币      800000.00    元（大写：    捌拾万元整             ）
（四）交付时间：合同签订后  60  天内
（五）交付地点：    西安交通大学指定地点    
（六）付款进度安排：	 按采购文件要求。
					□其他要求：                                   。
四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
（一）总体要求
本项目采购可调进气道结构件设计、加工、装配、调节控制系统设计及风洞试验验证一体化服务1项，主要用于可调进气道试验件的设计、加工制造及风洞试验验证。
投标人应根据提供的总体技术方案及相关参数，完成可调进气道结构设计、加工制造、装配、调节机构调试、试验件整件调试及风洞安装调试，并配合完成风洞试验验证，提供试验期间现场技术支持。主要工作包括：结构设计、加工制造、装配、调节机构调试、试验件整件调试、风洞安装调试及现场技术支持。
加工完成的可调进气道试验件应在尺寸精度、形位公差、表面质量、装配接口方面符合GJB569-2012中粗糙度及公差要求，调节机构运动顺畅，不卡滞。并能够在约定的风洞试验工况下稳定、可靠、安全运行，满足试验数据获取及设计方案考核验证要求。
风洞试验应完成进气道吹风试验，并同步开展沿程压力测量、纹影记录及进气道双通道流量测量，试验马赫数范围覆盖1.2＜M≤2.25、3.5＜M≤4.2及M=6等状态。
所有设计、加工、检测及交付资料应符合相关航空行业标准。
（2） 结构设计要求
1. 根据提供的总体气动构型及相关技术参数，完成可调进气道结构设计。
2. 保证结构具有足够的强度、刚度及稳定性，满足风洞试验载荷要求。
3. 调节机构运动应灵活、平稳，无卡滞现象。
4. 满足风洞试验安装、连接及拆装要求。 
5. 进气道侧板采用模块化可拆卸设计。侧板与主体结构采用统一安装接口及定位基准，通过定位销与螺栓连接实现快速拆装，支持不同侧板构型（如直侧板、前掠侧板、后掠侧板等）快速更换。重复装配后应保证几何尺寸一致、安装定位可靠，并满足试验重复性要求，不影响主体结构刚度及调节机构性能。
6. 投标方应完成关键承力结构及调节机构的结构强度校核，并提交结构强度分析报告。分析应覆盖典型试验工况下的气动力载荷及机构载荷，结构应满足强度、刚度及稳定性要求。 
7. 压缩面应可连续调节，并可在结构允许范围内的任意位置可靠停靠；在压缩面位置固定的情况下，分流板应可电动连续调节，实现正向/逆向通道切换。
（三）加工制造要求
1. 零部件加工应符合设计图纸及相关技术规范要求。
2. 关键尺寸及形位公差应满足设计图纸要求。
3. 表面加工质量应满足装配及风洞试验要求。
4. 装配后各运动部件应运行可靠、平稳。压缩面调节机构及分流板电动调节机构应保证运动副配合精度，满足压缩面连续调节、任意位置可靠停靠及分流板正向/逆向通道切换等功能要求。
5. 完成整机装配及调试后，应对调节机构的运动范围、定位精度、重复定位精度及运行可靠性进行检查和验证。
（四）调节机构及控制系统技术指标
1. 喉道调节范围：10 mm～60 mm。
2. 最小调节步长：≤1 mm。
3. 喉道位置反馈：采用电机编码器码值进行位置反馈，并实现位置实时显示。
4. 位移显示分辨率：≤0.1 mm。
5. 定位误差：≤±0.5 mm。
6. 重复定位误差：≤±0.3 mm。
7. 调节过程中运动平稳，无明显振动、冲击及卡滞现象。
8. 控制系统具备手动/自动控制、行程限位保护、急停保护，并预留风洞测试系统通信接口。
9. 调节机构驱动电机及配套驱动器、控制器等由投标方配套提供，电机应满足调节范围、调节步长、定位误差及重复定位误差等指标要求，并具备过载保护、限位保护功能；配套驱动器应与控制系统匹配，支持手动/自动控制及约定的通信接口要求。
（五）风洞试验要求
1. 试验状态：试验马赫数范围覆盖1.2＜M≤2.25、3.5＜M≤4.2及M=6等状态。
2. 试验准备与调试：投标方负责完成风洞试验前试验件安装、调试及相关试验准备工作，确保试验件具备正常试验条件。
3. 测试设备：采用动态压力传感器4个，由投标方负责提供、安装、调试及数据采集，并确保测试设备满足试验要求。
4. 试验配合：投标方负责风洞试验期间的技术配合、现场协调及相关技术支持工作，配合完成试验实施。
5. 数据交付：投标方应提供吹风试验过程中形成的纹影记录、压力传感器记录、流量记录等完整试验数据及原始记录。
6. 试验报告：投标方应根据试验结果编制吹风试验报告，内容应包括试验工况、试验过程、测试数据及结果分析等。
（六）交付内容
1. 进气道试验件整件交付：投标方应交付可调进气道整机1套，包括结构件、调节机构、控制电机、配套驱动器及电机控制程序。
2. 三维数字模型交付：投标方应提供完整三维数字模型1套，包括装配模型及零部件模型，模型格式采用UG/NX、CATIA或双方约定的其他格式。
3. 技术文件交付：投标方应提交结构强度分析报告、出厂检测报告及验收记录。其中，结构强度分析报告应包括关键承力部件及调节机构的静强度分析结果，并满足风洞试验载荷要求。
4. 试验数据及报告交付：投标方应提供吹风试验过程中形成的纹影记录、压力传感器记录、流量记录及吹风试验报告。
5. 现场技术支持：投标方应配合完成风洞试验，并提供试验期间的现场技术支持。
（七）质量、安全与责任要求
1. 设计责任：
投标人应对试验件结构设计、调节机构设计、控制系统设计及相关设计文件的完整性和正确性负责，并确保设计满足合同约定的技术指标及风洞试验载荷要求。因设计缺陷导致试验件无法满足使用或试验要求的，由投标人负责整改，并承担由此产生的相关费用。
2. 加工责任：
投标人对试验件加工质量负全责。出现不合格品的，须在30日内完成重制，相关费用及由此造成的损失由投标人承担。
3. 运输责任：
试验件运输全过程的安全由投标人负责。因运输造成试验件损伤的，由投标人负责免费修复；无法修复的，应在30日内完成重制，相关费用由投标人承担。
4. 质保责任：
质保期内因设计、加工、装配或调节控制系统等投标人原因出现问题的，投标人应在7日内提出处理方案，并负责免费返修或更换。
5. 质量管理与安全要求：
投标人应严格遵守国家及相关单位安全生产规定，因投标人原因或违规操作造成的安全事故及相关损失，由投标人承担相应责任。
6. 吹风试验责任：
投标人应按照合同约定配合开展风洞吹风试验，提供必要的现场技术支持。因试验件设计、加工、装配或调节控制系统质量问题影响吹风试验的，投标人应及时处理并承担由此产生的相关费用。
五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）质保期： 不少于   3   年。
（二）服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，24小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，投标人需在48小时内给出合理解决方案。
（三）培训要求：投标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少  2  名操作人员进行为期至少  1  天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。
（四）供应商提供进口设备的，须在投标（响应）文件中明确外贸合同卖方信息。
六、采购标的的履约验收标准
	[bookmark: OLE_LINK3]一、货物类项目验收要求

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	项目建设单位验收要求：

	1
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查

	2
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。

	3
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。

	4
	培训等合同服务要求完成情况。
	现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。

	5
	验证测试设备的运行稳定性
	试运行验证测试设备运行稳定达标

	6
	提示：
1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。
2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。
[bookmark: OLE_LINK4]3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 

	学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。

	验收时是否需要供应商提供样品
	□是 否

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	□是 否

	二、服务类项目验收要求

	[bookmark: OLE_LINK35]项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。
1. 设计验收
投标方完成结构设计、调节机构设计及控制系统设计后，应向提交相关设计文件。依据总体技术方案、设计图纸及本技术要求进行设计审查。设计内容经确认后方可进入加工制造阶段。
2. 加工制造验收
试验件加工完成后，投标方应按照设计图纸及相关技术规范进行检验，并提交出厂检测报告。对试验件的关键尺寸、形位公差、表面质量、装配接口等进行检查，验收结果应符合设计图纸及技术要求。
3. 装配及调节机构验收
完成整机装配后，应对试验件进行整件调试。压缩面及分流板调节机构应运行平稳、灵活，无卡滞、异常振动及明显冲击；喉道调节范围、最小调节步长、定位误差、重复定位误差等应满足本技术要求。调节控制系统的手动/自动控制、位置反馈、实时显示、限位保护及急停保护等功能应正常。
4. 强度及安全验收
投标方应提交结构强度分析报告，报告应包括关键承力结构及调节机构的强度、刚度和稳定性校核结果。试验件应满足约定风洞试验载荷及安全运行要求。涉及风洞安装、连接及运行安全的相关接口和防护措施应满足试验要求。
5. 风洞试验验收
试验件通过前述验收并具备试验条件后，配合完成风洞吹风试验。试验马赫数范围应覆盖1.2＜M≤2.25、3.5＜M≤4.2及M=6等状态，并完成沿程压力测量、纹影记录及进气道双通道流量测量。投标方应负责试验期间的现场技术支持及相关技术配合。
6. 试验数据及资料验收
投标方应按要求提交完整的交付资料，包括可调进气道整机、三维数字模型、结构强度分析报告、出厂检测报告、验收记录、吹风试验报告，以及试验过程中形成的纹影记录、压力传感器记录、流量记录等。资料应完整、真实、可读，并符合约定格式和技术要求。
7. 最终验收
上述各阶段验收合格后，组织最终验收。最终验收以试验件实物、设计及技术文件、调节控制功能、风洞试验完成情况及试验数据资料均符合合同及本技术要求为依据。验收合格后，双方签署最终验收记录。
8. 验收不合格处理
验收过程中发现不符合合同或本技术要求的项目，投标方应根据提出的整改要求及时完成整改，并承担由此产生的相关费用。整改完成后重新进行验收；因投标方原因导致多次整改仍不能满足合同要求的，按照合同约定承担相应违约责任。

	学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。

	三、除现场验收外，需提供的其他验收要求

	验收时是否需提供第三方检测报告
	
□是 否

如需提供第三方检测报告，需满足下列要求：
对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。
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