[bookmark: _Toc38367762]多因素耦合配电网风险识别定制高性能计算平台采购需求
[bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc158978330][bookmark: _Toc219271393]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本项目采购多因素耦合配电网风险识别定制高性能计算平台1套，主要用于多因素耦合配电网风险识别与溯源研究，具备海量多源数据处理、大规模并行计算、概率风险模型构建、事件链仿真和智能模型训练能力，可支撑高吞吐数据分析、实时风险评估、风险传播机理分析及故障溯源，为配电网安全预警、风险管控与运行决策提供计算支撑。
（二）政府采购政策落实要求
1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
[bookmark: OLE_LINK23]本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：           工业            。
2. 进口产品政策：本采购项目 □允许 不允许 进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
1.采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
机箱形态应符合通用19英寸机架安装规范，单U高度为44.45毫米，兼容标准机柜安装；可参照EIA-310等机架设备相关规范执行。涉及的电子信息设备、元器件、电源、节能、安全和环保要求，应符合国家现行强制性标准及有关管理规定。
2.采购项目的特殊资格要求：无

三、采购标的概况
（一）采购项目名称：           多因素耦合配电网风险识别定制高性能计算平台         
（二）采购数量及计量单位：                         1套                            
（三）最高限价：人民币      600000     元（大写：         陆拾万元整          ）
（四）交付时间：合同签订后                         25                        天内
（五）交付地点：                 西安交通大学创新港校区3-2128                     
（六）付款进度安排： 按采购文件要求。
					□其他要求：                 无                  。
四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
1. 功能与软件环境要求
1.1 平台应支持多用户科研计算环境，具备科学计算、并行计算、深度学习、数值分析和并行可视化能力，能够满足多因素耦合配电网风险识别、事件链仿真、概率风险评估、故障溯源和模型训练等任务。
1.2 科学计算与开发环境应支持BLAS、LAPACK、ScaLAPACK、FFTW等科学计算库，支持OpenMP、OpenMPI等并行环境，并支持C、C++、Fortran、Python、Java及MATLAB等常用开发/调用环境。
1.3 深度学习环境应支持主流GPU并行计算与深度学习框架，能够满足现有CUDA生态程序的运行或提供功能等效、可迁移的GPU计算环境；支持命令行、Python及MATLAB等接口，能够实现CPU/GPU计算资源调用。
1.4 并行可视化与数值分析环境应支持标量、向量、张量场数据分析，支持2D/3D、点、线、曲线及非结构化网格等数据形式，并提供Python、C++或Java等二次开发接口；应支持常用工程与科学计算、优化、统计分析、信号处理和多核/多处理器并行计算工具。
2. 主要硬件技术参数
（*为必须满足项，不满足将导致无效投标）
*2.1 处理器单元：双路服务器级中央处理器，每颗不少于56个物理核心，基础运行主频不低于2.0 GHz，末级高速缓存（L3 Cache）不低于54 MB，每颗处理器可同时处理不少于104条线程任务，符合LGA4677接口标准。
*2.2 内存子系统：标准配置DDR5 ECC内存总容量不低于256 GB，最大可扩展容量不低于512 GB；主板物理内存插槽不少于32个，每颗处理器支持不少于8个内存通道；支持ECC错误校验与纠正，并具备内存镜像、内存热备等可靠性功能。
2.3 系统启动存储：配置固态硬盘（SSD），可用容量不低于1 TB。
2.4 数据存储：数据存储总容量不低于8 TB；机箱提供不少于12个3.5英寸热插拔硬盘槽位；存储子系统支持RAID 0、1、5、6、10等常用独立磁盘冗余阵列模式。
2.5 RAID控制器：配置硬件RAID控制器不少于1个，板载缓存不低于2 GB，接口速率不低于12 Gb/s；具备掉电保护、在线RAID级别迁移及断电后保存阵列配置信息等功能。
2.6 平台扩展能力：服务器平台应支持双路高核心数处理器，单颗处理器热设计功耗（TDP）支持能力不低于350 W；支持DDR5 4800 MT/s或更高规格内存；提供满足GPU、网络及存储扩展需要的PCIe高速扩展插槽，其中PCIe 5.0 x16或更高带宽插槽不少于8个。
2.7 网络连接：配置双端口10GbE（万兆以太网）网络适配器，并具备千兆以太网RJ45接口及独立管理网络接口，满足科研数据传输与带外管理需求。
2.8 GPU加速单元：配置2张高性能数据中心级GPU加速卡，GPU总显存容量不低于282 GB，支持GPU间高速互联；单卡采用PCIe Gen4或更高接口，整机具备不少于8张同类GPU的扩展能力；单卡CUDA 核心不少于16896 颗 ，L2缓存不低于60M,第 4 代 Tensor Core 总数不低于528颗。
*2.9 电源供应系统：配置不少于4个高效能服务器电源模块，采用2+2冗余设计，单电源模块额定输出功率不低于2700 W，电源转换效率达到80 PLUS认证相应水平。
2.10 物理结构与机箱：采用标准≥4U机架式服务器机箱，适配19英寸标准机柜，配套免工具安装上架导轨；设备应可在常规机房环境稳定运行，工作温度范围支持-5 ℃～45 ℃，具备防静电、防电磁干扰及核心部件防震动设计。
2.11 系统管理与监控：集成基板管理控制器（BMC），支持基于浏览器的iKVM（集成键盘、视频、鼠标）及KVM over IP远程管理；具备系统事件日志（SEL）和BMC运行日志记录能力，满足故障诊断与审计需要。
2.12 用电适配：整机最大用电功率应不高于11 kW，以满足现有实验室供电与散热条件。
3. 质量与安全要求
3.1 设备及核心组件应通过兼容性验证，符合国家现行电子信息设备、电气安全及电子元器件质量相关标准；机架式服务器应适配标准机柜安装，并满足稳定供电、通风散热和消防安全要求。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）质保期： 不少于  3  年，质保期内免费维保不少于  1  次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。提供终身免费技术支持。
（二）服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。
（三）培训要求：中标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少 2 名操作人员进行为期至少  1  天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。
（四）安装调试：供应商应负责设备现场安装调试，包括服务器硬件、网络、存储、并行计算环境、编译器、科学计算库及GPU计算/深度学习环境等，使设备达到采购文件及投标（响应）文件约定的技术性能，并在现场完成用户操作培训。因设备本身原因在60天内调试未通过的，供应商须更换符合本项目技术性能要求的设备。
（五）其他服务要求：供应商应根据采购人安排，负责货物后续搬迁至创新港后的二次安装、调试，确保搬迁后设备各项功能和技术指标恢复正常。
六、采购标的的履约验收标准
	[bookmark: OLE_LINK3]一、货物类项目验收要求

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	项目建设单位验收要求：

	1
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查

	2
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。

	3
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。

	4
	培训等合同服务要求完成情况。
	现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。

	5
	网络连接、开关机/重启、前后面板I/O接口、内存/PCIe等扩展接口及设备运行稳定性
	现场逐项测试：网络连接正常；开关机和重启操作正常；USB、管理接口及其他数据/网络接口功能正常；内存、PCIe等扩展接口功能正常；通过试运行验证设备稳定运行

	6
	提示：
1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。
2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。
[bookmark: OLE_LINK4]3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 

	学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。

	验收时是否需要供应商提供样品
	□是 否

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	□是 否

	二、服务类项目验收要求

	[bookmark: OLE_LINK35]项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。

	学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。

	三、除现场验收外，需提供的其他验收要求

	验收时是否需提供第三方检测报告
	
□是 否

如需提供第三方检测报告，需满足下列要求：
对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。
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