[bookmark: _Toc38367762]【运营商网络带宽】采购需求
[bookmark: _Toc219271393][bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc158978330]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本次采购运营商带宽服务1年，满足四校区10万用户访问Internet需求。
（二）为落实政府采购政策需满足的要求
1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：    信息传输业   。
2. □ 本采购项目允许进口产品参加。
（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
三、采购标的概况
（一）采购项目名称：   运营商网络带宽            
（二）采购数量及计量单位： 1年    
（三）最高限价：人民币   450万    元。
（四）交付时间：合同签订后   10    天内。
（五）交付地点：  西安交通大学兴庆校区、创新港校区   。
[bookmark: _GoBack]（六）付款进度安排： 合同签订前中标人缴纳中标金额10%的履约保证金；合同签订后， 服务期开始前支付合同额100%；服务期结束后，根据服务质量情况，无息结算履约保证金 。
四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
为提升四校区网络的安全可靠性，实现校园网出口流量优化调度，确保用户访问效果最优，本次运营商网络出口带宽采用多运营商线路互为备份的方案，因此本次采购分为三个标段，三个标段可兼投，但同一投标人最终中标的标段数量不超过两个。
标段一：四校区有线运营商网络带宽（288万元）：为四校区有线网络提供运营商带宽，并提供校区互连光缆已确保各校区能够通过裸光缆使用出口带宽。
1、提供总数不少于16Gb/s的互联网出口带宽，分布于兴庆、创新港校区出口。需为兴庆、创新港校区出口分别提供双路由光缆线路和至少2个10Gb/s以上以太网端口（以学校具体要求为准），本项目须接入城域网核心节点，保证线路稳定性并纯独享带宽。
2、提供本项目出口带宽拓扑示意图；提供的公网IP不少于128个，需按照采购方要求进行分校区地址段划分。
3、提供满足教师日常办公需求的云桌面产品服务，单台配置不低于4核8G，云桌面服务100台共享带宽不低于300M。
4、为四校区提供全球一体化SDWAN组网服务，西安-香港学术资源库组网100M、西安-英国学术资源库组网100M、西安-吉尔吉斯斯坦组网20M。
5、提供网络安全防护服务，包括DDOS攻击防护和网站安全监测防护，针对师生使用未经备案翻墙VPN进行识别、溯源、审计，防止由于访问境外网络，造成数据泄漏，威胁校园网络安全。
6、需为西安交通大学提供用户访问体验保障服务，确保西安交通大学购买的海外期刊图书资源的访问质量最优，须提供相应材料及承诺书。
7、需确保兴庆、雁塔、曲江、创新港四校区及附属单位能够通过裸光缆使用出口带宽，保障四校区裸光缆7*24小时正常可用，要求全程链路须为裸光纤，中间无有源设备，中继段光缆1550波长最长衰减≤0.35db/km，全程衰减均须≤-20db，接头损耗每个法兰≤0.5db，以下为光缆走向与芯数：
 1）从西安交通大学兴庆校区网络信息中心机房至创新港4号巨构机房的14芯（7对芯）光纤通道。
 2）从西安交通大学雁塔校区财经主楼机房至创新港4号巨构机房的14芯（7对芯）光纤通道。
 3）从西安交通大学兴庆校区网络信息中心机房至曲江校区网络主机房的24芯（12对芯）光纤通道。
4）从西安交通大学兴庆校区网络信息中心机房至雁塔校区财经主楼机房的24芯（12对芯）光纤通道。
5）从西安交通大学兴庆校区网络信息中心机房至阳光小区13号家属楼4芯（2对）光纤通道。
6）从西安交通大学雁塔校区财经主楼机房至交大一附院机房12芯（6对）、医学北院24芯（12对）、西安交通大学第二附属小学8芯（4对）、西安交通大学继续教育学院12芯（6对）、财经南院12芯（6对）、医学南院12芯（6对）光纤通道。
7）从西安交通大学兴庆校区网络信息中心机房至二附院家属区机房的6芯（3对）光纤通道。
8）从西安交通大学创新港4号巨构机房至创新港南区学生公寓8号楼机房的4芯（2对芯）光纤通道。
9）从西安交通大学创新港4号巨构机房至创新港南区畅园网络机房的4芯（2对芯）光纤通道。
10）从西安交通大学创新港4号巨构机房至创新港南区西安交通大学大科学装置先进多功能强脉冲产生与应用4芯（2对芯）光纤通道。

标段二：兴庆、雁塔、曲江校区无线运营商网络带宽（90 万元）：为兴庆、雁塔、曲江校区无线网络提供运营商带宽，并提供校区互连光缆已确保各校区能够通过裸光缆使用出口带宽。
1、提供总数不少于5Gb/s的出口带宽，接入兴庆校区主机房，需提供双路由光缆线路和不少于2个10Gb/s以上以太网端口；本项目须接入城域网核心节点，保证线路稳定性并纯独享带宽。
2、提供本项目出口带宽拓扑示意图；提供的公网IP不少于64个，需按照采购方要求进行分校区地址段划分。
3、需对出口带宽优化，为无线终端访问提供最优体验，确保西安交通大学购买的海外期刊图书资源的访问质量最优，须提供相应材料及承诺书。
4、提供网络安全防护服务，包括DDOS攻击防护。
5、须提供从西安交通大学兴庆校区网络信息中心机房至二附院家属区机房的6芯（3对）光纤通道，要求全程链路须为裸光纤，中间无有源设备，中继段光缆1550波长最长衰减≤0.35db/km，全程衰减均须≤-20db，接头损耗每个法兰≤0.5db。保障裸光缆7*24小时正常可用。
6、须提供从西安交通大学兴庆校区网络信息中心机房至国家超算中心光纤通道，要求全程链路须为裸光纤，中间无有源设备，中继段光缆1550波长最长衰减≤0.35db/km，全程衰减均须≤-20db，接头损耗每个法兰≤0.5db，保障裸光缆7*24小时正常可用。

标段三：创新港校区无线运营商网络出口带宽（72 万元）：为创新港校区无线网络提供运营商带宽，并提供校区互连光缆已确保各校区能够通过裸光缆使用出口带宽。
1、提供总数不少于4Gb/s的出口带宽，接入兴庆校区主机房，需提供双路由光缆线路和不少于2个10Gb/s以上以太网端口；本项目须接入城域网核心节点，保证线路稳定性并纯独享带宽。
2、提供本项目出口带宽拓扑示意图；提供的公网IP不少于64个，需按照采购方要求进行分校区地址段划分。
3、需对出口带宽优化，为无线终端访问提供最优体验，确保西安交通大学购买的海外期刊图书资源的访问质量最优，须提供相应材料及承诺书。
4、提供网络安全防护服务，包括DDOS攻击防护。
5、须提供从西安交通大学兴庆校区网络信息中心机房至阳光小区13号家属楼4芯（2对）光纤通道，要求全程链路须为裸光纤，中间无有源设备，中继段光缆1550波长最长衰减≤0.35db/km，全程衰减均须≤-20db，接头损耗每个法兰≤0.5db，保障裸光缆7*24小时正常可用。
五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（1）供应商提供的服务标准必须满足信息产业部颁发的《电信服务质量标准》。
（2）需提供质量保证承诺及维修响应承诺，提供7*24小时免费专业技术保障，确保在专线出现故障时30分钟响应，并在1小时内排除故障，须提供相应材料及承诺书，加盖公章。
（3）要求对整个链路做24小时不间断监控，对链路中断故障能够做到30分钟内响应。
（4）要求对售后服务进行考核。按月累计链路中断的时间以及链路衰减不符合要求的时间，折合为相应的天数，将从履约保证金中扣除相应比例的费用。
（5）由于线路检修、设备搬迁、工程割接、网络及软件升级等可预见的原因，影响或可能影响西安交通大学使用互联网带宽服务的，应提前72小时通知西安交通大学。
（6）应针对本项目建立故障处理流程以及应急方案等，并负责处理、排除故障，保障西安交通大学能够正常使用运营商网络带宽服务。
（7）西安交通大学提供校园网光纤接入端口，投标人承担本项目产生的所有费用，包括但不限于设备、光缆施工、初装、割接、调试等。采购方不再支付合同金额之外的任何费用。
（8）当出口网络受到安全威胁时，投标人提供7×24小时的网络安全技术支持；安全事件申告响应时限：15分钟；故障排除反馈时限：30分钟，并应在3个工作日内出具符合国家有关部门要求的网络安全处理报告，且提交网络安全服务报告。
（9）对用户提出的临时性的重要国内外网络应用需求，应在技术和带宽方面给予服务保障。
（10）投标人的带宽资费若在服务合同周期内下调，须相应扩容提供的带宽。
六、采购标的的履约验收标准
	现场的检验指标及方法

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	项目建设单位验收要求：

	1
	运营商网络带宽的接入校园网机房。
	现场核查。

	2
	服务内容与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。

	3
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。

	4
	服务期内运营商网络带宽的使用情况
	是否达到合同约定要求

	5
	《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。

	学校验收复核要求：

	1
	项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》

	2
	提供《供应商货物类项目完工报告》

	3
	提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》

	4
	学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况

	验收时是否需要供应商提供样品
	是□
	否

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	是□
	否

	除现场验收外，需提供的其他验收要求

	除现场验收外，是□否需提供第三方检测报告

	对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。
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本采购项目允许进口产品参加。


 


（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（
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。未进行勾选的，视为只


接受本国产品参加）


 


二、


采购


标的


需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：


 


采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、


安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投


标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。


 


三、采购标的概况


 


（一）采购项目名称：


 


  


运营商网络带宽


         


   


 


（二）采购数量及计量单位：


 


1


年


  


  


 


（三）最高限价：人民币


 


  


450


万


   


 


元。


 


（四）


交付时间：


合同签订后


   


10    


天内。


 


（五）


交付地点：


  


西安交通大学兴庆校区、创新港校区


   


。


 


（六）付款进度安排：


 


合同签订前中标人缴纳中标金额


1


0%


的履约保证金；合同签订后，


 


服务期开始前


支付合同额


10


0


%


；服务期结束后，根据服务质量情况，无息结算履约保证金


 


。


 




1     【运营商网络带宽】 采购需求   一、 采购 标的 需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：   （一）采购 标的 需实现的功能或者目标   本次采购运营商带宽服务 1 年，满足四校区 1 0 万用户访问 Internet 需求。   （二）为落实政府采购政策需满足的要求   1 . 根据 《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库【 2 020 】 4 6 号） 规定，本项目 采 购标的 为 中小 型企业 制造、承建或承接 的， 投标人应 提供办法规定的 《中小企业声明函》 ， 否则不得享受相关中小企业扶持政策 。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责， 提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任 。   本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：       信息传输业     。   2 .   □   本采购项目允许进口产品参加。   （说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（  ） 。未进行勾选的，视为只 接受本国产品参加）   二、 采购 标的 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：   采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、 安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投 标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。   三、采购标的概况   （一）采购项目名称：      运营商网络带宽                 （二）采购数量及计量单位：   1 年         （三）最高限价：人民币      450 万       元。   （四） 交付时间： 合同签订后     10     天内。   （五） 交付地点：    西安交通大学兴庆校区、创新港校区     。   （六）付款进度安排：   合同签订前中标人缴纳中标金额 1 0% 的履约保证金；合同签订后，   服务期开始前 支付合同额 10 0 % ；服务期结束后，根据服务质量情况，无息结算履约保证金   。  

