[bookmark: _Toc38367762]【绿色化工与新材料研究院文化建设与展陈服务项目】采购需求

[bookmark: _Toc219271393][bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc158978330]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本项目主要内容为西安交通大学绿色化工与新材料研究院空间功能提升，建设地点位于西安交通大学创新港校区1号巨构，主要包含深化设计、空间立面展示及导览系统、展陈服务、配套展示物料等内容。
深化设计方面，需对研究院科研、实验、办公及公共展示区域进行整体功能布局优化与方案深化设计，完成展陈内容策划、空间效果设计、施工图设计及多媒体展示方案，确保设计与现有建筑结构、机电条件及使用功能相匹配。
空间立面展示及导览系统方面，需对室内外立面形象进行提升，重点打造入口形象区、成果展示区、公共交流区等节点；建设完善的导览标识系统，包括一至三级标题版式设计更新、导视标牌设计安装及智能导览系统，实现空间引导清晰、信息传达准确、整体风格协调。
展陈服务方面，包括展柜展台定制、灯光系统调试、图文展板制作安装、多媒体设备集成及展陈内容呈现，确保展陈效果满足学术性、艺术性和实用性要求。
配套展示物料方面，需设计制作宣传物料、成果模型、数字内容及必要的展示配套用品，保障研究院日常展示、交流接待和成果宣传需要。
本次改造虽为局部提升，也应通盘考虑整体功能衔接与空间协调，服务绿色化工与新材料领域关键技术攻关、产业升级和区域发展的生动实践和重要贡献。立足高站位、高水平、高质量，突出特色、体现重点、营造亮点，实现学术性、艺术性、协调性、先进性、延展性等的有机统一。
（二）为落实政府采购政策需满足的要求
1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：  其他未列明行业  。
2. □ 本采购项目允许进口产品参加。
（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。所提供的产品应主要遵循如下最新技术标准和规范：
[bookmark: OLE_LINK7]1、采购执行标准
GB/T 11981-2024《建筑用轻钢龙骨》
JC/T 558-2007《建筑用轻钢龙骨配件》
GB/T 41715-2022《定向刨花板（OSB）》
GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》
GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》
GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》
GB/T 43655-2024《自攻螺钉连接 底孔直径和拧紧扭矩技术条件》
GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》
GB/T 3956-2008《电缆的导体》
GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》
GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》
GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》
GB 50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》
GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》
LY/T 2057-2022《室内装修用木方》
《全国室内装饰行业管理暂行规定》（国办发58号）
JGJ/T 304-2013《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》
GB/T 50104-2010《建筑制图标准》
GB 50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》
GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》
GB 50034-2013《建筑照明设计标准》
GB/T 43770-2024《室内LED显示屏规范》
三、采购标的概况
（一）采购项目名称：绿色化工与新材料研究院文化建设与展陈服务项目
（二）采购数量及计量单位：
· 文化建设与展陈服务1批（详单见附件1）
（三）最高限价：人民币90 万元。
（四）交付时间：合同签订后22天内。
（五）交付地点：  创新港1#巨构  。
（六）付款进度安排： 合同签订后货到安装调试完毕验收合格支付95%，质保期满无问题解付5% 。
四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
  （一）主要内容
   包含学科主题大纲设计深化；科研成果及样品展示方案、立面布局深化设计；施工图纸设计；多媒体内容设计；展柜、宣传展板及照明设计；空间及动态人流设计以及标识导视系统设计.重点区域展陈及建设方案以采购人最终审核通过为准。
[image: ]
（空间总平图及设计范围）

（二）要求
组织计划周密，完全响应招标文件要求，包括项目管理方案、进度安排、工艺方案、项目进度、资源配置方案、平面布置方案、售后服务方案等，质量、进度保证措施完备，针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的质量保证和安全文明保证措施，符合节能环保、3C认证等要求，进度计划合理、高效。
设计图经采购人审核批准后方可施工，对设计内容的整合、制作、施工搭建、设备以及材料供货、安装、系统及设备调试、供应商须提供设计制作文件、实体样稿并经过采购人审核确认后，方可实施。对采购人所提出的修改意见，须无条件执行。
（1）供应商根据设计方案和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管。材料须有产品合格证和质量保证书，符合国家规定的技术标准。
（2）供应商应根据初步设计文件、项目基本需求和标准及采购人其他技术要求，保证完成一切需要完成的深化设计、制作、运输、安装、调试、质保等工作。
（3）供应商完成的场内、场外制作需得到采购人的审核与批准，供应商须配合采购人对场外制作进行进度跟踪和技术质量监督。场景部分须得到采购人确认。
（4）供应商制作完成的布展效果必须通过采购人验收，如不能通过，在采购人允许的一定时间内进行修改、完善，使其达到采购人认可，所涉及的费用由供应商承担。
（5）本项目应符合国家相关专业规范及采购人的各项要求等，供应商应承担包括但不限于安全生产、环保、防火、建筑、电气等各项责任，各项费用、风险、责任均由供应商承担。
[bookmark: _Hlk202289628]采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等具体要求详见附件2-附件5：
	序号
	项目名称
	注意事项

	1
	深化设计
	提供整体空间内容策划、功能布局细化、展示立面图文的深化设计、整体标识导视系统设计、多媒体系统规划调试及内容设计。
整体设计应符合国标甲醛释放量标准及国家相关规范标准，充分考虑消防及后期管理等事项
图纸应符合相关规范，最终文件及成果须征得采购人审核批准。


	[bookmark: _Hlk202973259]2
	空间立面展示及导览系统
	整体设计应贯彻布局科学、合理，充分体现学科特色及功能需求，标识导览系统清晰明确，主题突出，逻辑清晰，形式多样，风格鲜明。采用新材料新技术，性能稳定、抗变形、承重力佳，符合国标甲醛释放量标准及国家相关规范标准，充分考虑消防及后期管理等事项；图纸仅用于深化设计使用，投标人根据实际情况及具体要求进行相应内容调整及定制化加工安装工作。提供概念设计（包括：主题内容、平面设计、展示技术应用），方案设计（包括：平面图、立面图、效果图及标识设计）等。

	3
	展陈服务
	实物样品陈列展示制作、展板展柜及标识导视系统制作，空间展示布局规划合理，根据具体位置丰富空间格局及参观体验。投标人应按照现场情况及相关行业标准规范进行相应内容调整及定制化加工安装工作。

	4
	配套展示物料项目
	电气设备安装、管线铺设，立体造型及标识系统采用新型材料及工艺，符合国标甲醛释放量标准及国家相关规范标准，相应设计方案且最终满足采购人要求。 

	5
	其他要求
	资质要求：建筑装修装饰工程专业承包二级及以上，且在有效期内。本项目不接受联合体.



五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）、标注 “▲” 的条款，投标人须针对该条款提供相应的技术证明材料（如检测报告、认证证书、产品彩页、功能截图等），未提供或证明材料与条款要求不符的，相应评审项将按不响应处理（或：将被扣除相应分值，具体以评标办法为准）。
[bookmark: _GoBack]（二）、未标注符号的条款为一般性要求，投标人应按要求如实响应。
（三）、投标人应在 “响应情况” 栏中逐条明确填写 “响应”“不响应” 或 “正偏离 / 负偏离”，并注明对应的证明文件页码。
（四）、质保期： 不少于3年，质保期内免费维保不少于2 次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。
（五）、服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。
（六）、培训要求：中标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少2名操作人员进行为期至少5天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。
六、采购标的履约验收标准
	一、服务类项目验收要求

	[bookmark: OLE_LINK35]项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。

	学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。

	二、除现场验收外，需提供的其他验收要求

	验收时是否需提供第三方检测报告
	
□是 ☑否

如需提供第三方检测报告，需满足下列要求：
对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。



附件1——采购清单及说明
	空间立面展示及导览系统

	序号
	品名
	规格
	单位
	数量
	推荐品牌
	备注

	1
	立面基层板
	1000*1000
	平方米
	≥22.8
	[bookmark: OLE_LINK9]千年舟,莫干山,大亚、丰林，宁丰
	　国优品牌基材、板材及五金配件，定制安装，会因实际布局及设计方案调整进行改动，投标单位须充分考虑报价风险。

	2
	立面纤维板
	1000*1000
	平方米
	≥14
	泰山,龙牌,可耐福、鲁丽，万华
	

	3
	立体展板
	260*100
	平方米
	≥2.6
	[bookmark: OLE_LINK5]众友，长云，新涛
	

	4
	立体造型
	7.3*1.1
	平方米
	≥8
	龙牌 泰山 可耐福
	

	5
	立面展示画
	31*200
	组
	≥18
	山富 三和 正美
	

	6
	立面墙体背景
	艺术布UV喷印
	平方米
	≥18
	奥图 力宏 山富
	

	7
	立体展板
	355*20
	组
	≥5
	众友 长云 新涛
	

	8
	立体展板
	260*100
	组
	≥6
	众友 长云 新涛
	

	9
	立面基层石膏板
	定制
	平方米
	≥18
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK8]泰山,龙牌,可耐福，泰山
	

	10
	墙体处理
	基层找平
	平方米
	≥18
	泰山,龙牌,可耐福
	

	11
	不锈钢玻璃隔断
	定制
	平方米
	≥12
	太钢,久立,青山
	

	12
	磁性白板
	定制
	个
	≥2
	得力,齐富,晨光
	

	13
	立面磁吸画
	0.25*0.25
	   个
	≥35
	[bookmark: OLE_LINK10]换得易，恒磁，协创
	

	14
	立体烤漆字
	355*20
	   套
	≥1
	宝武镀锌板 西南铝 太钢不锈钢
2K汽车漆 漆先达、立邦、PPG
	

	15
	立面基层展板
	4.7*3
	平方米
	≥14
	众友，长云，新涛
	

	16
	石膏板立体造型
	定制
	平方米
	≥52
	泰山,龙牌,可耐福 
	

	17
	立面基板
	定制长城板
	平方米
	≥3
	大亚人，丰林，宁丰
	

	18
	木工板造型
	定制
	平方米
	≥42
	千年舟,莫干山,大亚兔宝宝
	

	19
	墙面处理
	基层找平
	平方米
	≥52
	千年舟,莫干山,大亚
	

	20
	立面艺术布
	3.2*1.6
	平方米
	≥20
	云上，奥科，力宏
	

	21
	立面磁吸画
	定制
	个
	≥71
	换得易 恒磁 协创
	

	22
	立体烤漆字
	定制
	套
	≥3
	宝武镀锌板，西南铝，太钢不锈钢
2K汽车漆 漆先达、立邦、PPG
	

	23
	立面展板
	定制
	平方米
	≥120
	众友，长云，新涛
	

	24
	荣誉展板
	定制
	平方米
	≥9
	众友，长云，新涛
	

	25
	亚克力导览牌
	定制
	个
	≥20
	众友，长云，新涛
	

	展陈服务

	序号
	品名
	规格
	单位
	数量
	推荐品牌
	备注

	1
	矮柜、样品展示柜、展板及储物柜等
	OSB基层板、400-600mm间距
	平方米
	≥50
	千年舟,莫干山,大亚
	国优品牌基材、板材及五金配件，定制安装，会因实际布局及设计方案调整进行改动，投标单位须充分考虑报价风险。

	配套展示物料
	
	

	序号
	品名
	规格
	单位
	数量
	推荐品牌
	备注

	1
	灯带、灯条、灯箱等线管预埋及安装
	常规
	米
	≥120.5
	雷士 三雄极光 欧普照明 西门子,罗格朗
	定制安装，会因实际布局及设计方案调整进行位置及数量改动，投标单位须充分考虑报价风险。

	2
	LED显示屏
	≥100英寸、16：9、分辨率≥4K、
	套
	1
	强力巨彩 创维、洲明 高科光电 诺瓦星云
	演示播放图片或视频内容，达到采购方要求

	3
	电源线
	3*4²国标铜芯硬线
	米
	据实
	津达电缆，上上电缆，民兴电缆，正泰,海燕
	现场实测长度供货

	其他要求

	序号
	品名
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	设计
	效果图、平面图、立面图及标识导视系统设计安装
	项
	1
	定制
	设计内容会根据采购人要求进行沟通调整，但最终应完全满足采购人要求.


附件2——空间立面展示及导览系统
一、空间立面展示及导览系统：
具体参数要求
1、立面基层板
1）材料要求
钢制主骨，宽度≥75mm，厚度≥0.6mm。
2）安装要求
主骨、上下边框、中间加固，膨胀螺栓/射钉与结构层固定，间距≤600mm；
对接处连接件搭接长度≥100mm；
造型区域弧度偏差≤2mm，折线板角度偏差≤0.5°；
螺丝间距≤150mm
错缝铺设，板缝错开距离≥200mm。
2、立面纤维板
1）材料要求
钢制主骨，宽度≥75mm，厚度≥0.6mm；
2）安装要求
主骨、上下边框、中间加固，固定间距≤600mm
对接处连接件搭接长度≥100mm； 
墙体高度＞3m时另需加固；
造型区域弧度偏差≤2mm，折线板角度偏差≤0.5°；
螺丝间距≤150mm；
错缝铺设，板缝错开距离≥200mm
3、立面展示板
1）材料要求
▲高透亚克力，板面背面覆遮光膜
▲2）安装要求
符合采购方标准色彩规划，字体、图形组合原创设计，符合整体规划主题与学科特色，扣件式固定安装。（提供平面及效果图纸）
4、立面造型
1）材料要求
钢制主骨，宽度≥75mm，厚度≥0.6mm；
▲2）安装要求
主骨、上下边框、中间加固，膨胀螺栓/射钉与结构层固定；
固定间距≤600mm，对接处连接件搭接长度≥100mm；
造型区域弧度偏差≤2mm，折线板角度偏差≤0.5°；
螺丝间距≤150mm；
错缝铺设，板缝错开距离≥200mm。（提供平面及效果图纸）
5、不锈钢玻璃隔断
▲1）材料要求
铝合金材质，壁厚≥0.8mm，3C认证钢化玻璃。
▲2）安装要求
固定方式：卡入顶槽与地槽固定；增设横向连接杆、固定片；
所有连接件紧固到位，无松动、无晃动、无异响。
垂直度偏差≤2mm/m
平整度偏差≤2mm/m，间距≤1mm。（提供平面及效果图纸）
6、磁性白板
1）材料要求
高密度磁性材质，磁吸性能均匀稳定，可反复擦写、不留残痕、不脱磁，符合采购方标准色彩规划，字体、图形组合原创设计，符合整体规划主题与学科特色。
2）安装要求
加厚静音固定挂件.
7、立面磁吸板
1）材料要求
高透亚克力，规格尺寸≥4×3m，板面背面覆遮光膜
▲2）安装要求
符合采购方标准色彩规划，字体、图形组合原创设计，符合整体规划主题与学科特色。刷胶固定，贴合墙面、无空鼓、无翘边（提供平面及效果图纸）
8、立面配套磁吸画
1）材料要求
PVC板材，厚度≥15mm，高清钢化膜，磁吸力度均匀、吸附稳固、反复吸附不脱落、不退磁；
▲2）安装要求
符合采购方标准色彩规划，字体、图形组合原创设计，符合整体规划主题与学科特色。
刷胶固定，贴合墙面、无空鼓、无翘边。（提供平面及效果图纸）
9、墙面立体造型
1）材料要求
钢制主骨，宽度≥75mm，厚度≥0.6mm，
▲2）安装要求
主骨、上下边框、中间加固，膨胀螺栓/射钉与结构层固定，固定间距≤600mm；
对接处连接件搭接长度≥100mm；
造型区域弧度偏差≤2mm，折线板角度偏差≤0.5°；
螺丝间距≤150mm；
错缝铺设，板缝错开距离≥200mm。（提供平面及效果图纸）
10、墙面艺术布
1）材料要求
艺术布，画面色彩还原度高、清晰度佳，具备良好的耐晒、耐磨、防褪色性能，符合采购方标准色彩规划，字体、图形组合原创设计，符合整体规划主题与学科特色。
▲2）安装要求
刷胶固定，贴合墙面、无空鼓、无翘边。（提供平面图纸）
11、立面配套磁吸画
1）材料要求
PVC板材，厚度≥16mm，高清钢化膜，板材整体精细封边处理，封边严密平整、无毛刺、无开胶脱边现象，磁吸力度均匀、吸附稳固、反复吸附不脱落、不退磁.
▲2）安装要求
符合采购方标准色彩规划，字体、图形组合原创设计，符合整体规划主题与学科特色；
刷胶固定，贴合墙面、无空鼓、无翘边。（提供平面图纸）
12、立面展板
1）材料要求
艺术布，画面色彩还原度高、清晰度佳，具备良好的耐晒、耐磨、防褪色性能，满足长期室内展示使用要求，符合学校标准色彩规划，字体、图形图像组合遵循原创、体现学校规划主题及文化特色
▲2）安装要求
刷胶固定，贴合墙面、无空鼓、无翘边（提供平面及效果图纸）
13、定制磁吸板
1）材料要求
符合采购方标准色彩规划，字体、图形组合原创设计，符合整体规划主题与学科特色。（提供平面及效果图纸）
▲2）安装要求
加厚静音固定挂件，板面平整端正、横竖水平对齐，与墙体贴合紧密、无倾斜、无松动、无变形。
14、墙体立面造型
1）材料要求
铝合金材质，壁厚≥0.8mm
▲2）安装要求
固定方式：卡入顶槽与地槽固定；
按需增设横向连接杆、固定片；
连接件紧固到位，无松动、无晃动、无异响；
垂直度偏差≤2mm/m，平整度偏差≤2mm/m，间距≤1mm。（提供平面及效果图纸）
附件3——展陈服务
集中展示研究院学科建设成效、重点科研成果、前沿科创探索、优秀师资风采等核心硬核内容，直观呈现研究院在学术研究、科研创新、学科发展、师资建设方面的积累与成果，全方位彰显研究院科研硬实力与学术影响力，为院内师生、来访交流人员、合作单位提供直观、真实、权威的成果展示。
具体参数要求
▲1、展示柜、矮柜、展板等
1）板材要求
OSB基层板,
2）固定
天地龙骨与结构层固定，间距≤600mm，连接件搭接≥100mm。
3）安装
400–600mm 间距安装，垂直度偏差≤3mm/m。
4）整体加固
弧度偏差≤2mm；
5）板材加工与排版
OSB 板，预留 2mm余量，折线板角度偏差≤0.5°；
排版原则：错缝铺设（板缝错开≥200mm）。 
6）螺丝间距：直线段板边 ≥150mm。
▲7）柜体
严格按图纸进行。材料符合国优标准。（提供平面及效果图纸）
▲2、地柜
1）板材要求
环保纤维板及颗粒板。（提供平面及效果图纸）
附件4——配套展示物料
具体参数要求
1、灯条预埋及安装
1）≥2mm，无不亮、无频闪，电压≤24v
2）低压专用电源线，变压器统一预留至吊顶区域
3）预留槽：铝制
4）固定间距≤400mm
2、射灯及安装
1）输入电压：AC220V / 50Hz
2）驱动输出：恒流低压驱动
3）接线：L 火线（红 / 棕）、N 零线（蓝 / 黑）、PE 地线（黄绿双色）
4）接线方式：WAGO 端子 / 压线帽
5）额定寿命：≥50,000 小时
6）光衰：3000 小时＜5%
7）灯体材质：高导热铝合金
8）光束角：
9）显色指数：Ra ≥ 80（提供线路图纸）
3、文化墙灯带木工造型
1）材料要求
宽度≥75mm，厚度≥0.6mm 
▲2）安装要求
间距≤600mm
对接处连接件搭接长度≥100mm 
弧度偏差≤2mm，折线板角度偏差≤0.5°
螺丝间距≤150mm
板缝错开距离≥200mm（提供线路及效果图纸）
4、灯箱
1）材料要求
框架≥6CM、
2）安装要求
▲符合采购方标准色彩规划，字体、图形组合原创设计，符合整体规划主题与学科特色。（提供平面及效果图纸）
5、LED显示屏
100英寸，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840*2160，屏亮度≥300cd/㎡
CPU≥四核，内置GPU，RAM≥4G，ROM≥64G
▲（提供国家级检验检测中心出具带CNAS标识的检测报告并加盖厂商公章）
802.11 a/b/g/n/ac/ax，频率2.4GHz/5GHz
最大支持3840×2160@30fps投屏
支持对接集控管理
HDMI IN≥2， USB接口≥4，≥1Line out≥1， RJ45 IN≥1， RS232≥1。
▲（提供线路图及效果图）

▲附件5—规划及设计要求
投标单位需严格依据项目总平图纸及相关技术说明，在投标文件中完整配套提交专项设计图纸及对应书面说明，图纸内容包含但不限于：项目总平图纸分区规划、全场人员通行流线规划、各功能空间平面布置图（需完整标注空间尺寸、设施设备布局、强弱电点位布设、通道间距、设备安装点位等核心内容）、各功能空间效果图、建筑立面图、建筑剖面图（含空间竖面结构、全专业管线分层排布、管线走向及衔接构造等细节）、项目强弱电完整线路图。所有图纸需贴合项目实际工况、符合国家现行规范，内容齐全、标注清晰、数据准确，全面响应招标图纸及技术要求，确保能够完整体现项目整体布局、空间构造、视觉效果及机电系统布设方案。
（一）空间及展陈设计指导思想
整体设计需彰显现代化、国际化校园风貌，深度融合西安交通大学深厚办学底蕴与历史文脉，紧扣绿色化工与新材料研究院绿色低碳、生态和谐的发展理念，依托本土地域文化特色打造独具辨识度的科研办公空间。
（二）设计理念
秉持绿色低碳理念，尊重场地原生格局：严格践行生态环保、节约集约设计原则，杜绝对现有功能区域进行破坏性改造。优先选用绿色环保、经济实用、适配科研场景的建材与工艺，在满足文化建设与空间使用需求的前提下，最大限度节约资源、降低生态影响，契合研究院绿色发展核心宗旨。
统筹空间功能融合，营造科研人文氛围：推动文化展示空间与科研交流空间一体化打造，科学布设灵活共享的研讨交流区域，形成文化展示、学术洽谈、科研座谈、行业交流相融互补、秩序井然的空间布局，充分彰显研究院产学研协同发展理念与求真务实的科研文化底蕴。
创新文化展示形式，依托展板陈列基础，丰富科研成果、学术文化、产业理念的传播形式，提升观览互动性与体验感，直观展现研究院新材料研发、绿色化工领域科研成果与发展愿景。
恪守规范建设标准，保障项目高质落地：研究院文化阵地建设严格遵照规划设计方案实施，从严把控工艺、布局规格、细节打造等全流程环节，确保实际建成效果与设计标准高度统一，以严谨专业的建设水准，树立研究院规范化、高品质文化形象。
（三）深化图纸要求
图纸体系齐全完备
设计图纸须体系完整、品类规范，覆盖全维度设计内容，具体包含：总平面图（明确功能分区、人员通行流线）、各功能空间平面布置图（精准标注尺寸、设施布局、设备布设点位）、立面图、剖面图（清晰呈现空间竖向结构、层高尺度、吊顶形制与管线排布）、关键节点详图、机电综合布置图（标注照明系统、强弱电线路、多媒体设施管线走向与安装点位），分区实景效果图及重点文化展示区域特写效果图。
制图标准合规统一
所有图纸严格遵循国家现行建筑制图相关标准绘制，做到线条规整清晰、尺寸标注精准无误、图例样式规范统一，配套文字说明简练严谨、表意明确，可直接作为现场依据，保障研究院文化建设项目落地精准高效。
（四）展陈大纲深化设计
内容体系完善：在原有展陈大纲基础上，结合绿色化工与新材料研究院科研定位、发展理念与文化内核，进一步深化细化展陈主题、篇章架构与逻辑脉络，构建系统完整、层次清晰、重点突出的展陈内容体系。全面梳理研究院绿色化工、新材料研发、科研成果、产学研融合、人才培育等核心展示内容，提炼特色亮点，剔除冗余信息，提升整体展陈的专业性、逻辑性与观赏性，充分彰显研究院核心价值与发展风貌。
内容表达优化：结合政企考察、学术交流、师生参观等多元受众场景，优化内容呈现形式，兼顾科研专业性与大众可读性，做到深入浅出、通俗易懂。科学统筹各篇章展示篇幅与参观节奏，合理分配展示权重，保障参观动线节奏张弛有度、循序渐进。同步补充完善研究院科研背景、核心技术参数、权威数据成果、典型项目案例、产学研合作成果等支撑内容，丰富展陈维度、夯实内容深度，全面提升展陈内容的真实性、说服力与专业质感。
空间场景适配：严格贴合研究院文化展示空间的整体布局、功能分区及参观流线开展大纲深化设计，实现展陈内容与空间动线、功能区域高度契合、无缝衔接。结合不同展示区域的空间尺度、场景属性与功能定位，差异化匹配对应的展陈内容与展示形式，因地制宜规划特色展项，实现内容赋能空间、空间承载文化的双向融合，打造兼具科研氛围、绿色理念与人文底蕴的专业化展陈体系。
（五）展陈深化设计内容
展项形式专项设计：结合绿色化工与新材料研究院展陈主题及各类展示内容，针对性深化配套展项呈现形式，涵盖实体展板、电子屏多媒体展示等多元展示载体。统一优化各展项造型尺度、规格尺寸、饰面材质及安装工艺，严格把控展项落地安全性、结构稳定性与视觉观赏性，整体适配研究院绿色科研、创新发展的空间氛围。
立面展板系统设计：深度优化展厅立面展板的版式架构、色彩体系、字体规范与图文排布逻辑，整体风格简洁大气、层级清晰、可读性强。科学控制展板信息密度，精简冗余文字，聚焦科研成果、核心理念、重点技术等关键信息，突出展示重点。择优适配高品质板材与精细化制作工艺，提升展板质感、耐候性与使用寿命。所有展板内容统一采用中文、英语对照标准化呈现。
导视标识系统设计：一体化深化展厅全套导视标识系统设计，包含展厅总导览图、区域分区标识、展项解说标识、功能提示标识、安全疏散标识等全品类标识体系。整体设计风格统一简约、形态大方、辨识度高，科学规划各标识的安装点位与悬挂高度，保障视野开阔、清晰易读。所有标识内容表述精准规范、简洁严谨，统一采用中文、英语标准化标注。
（六）多媒体深化设计要求
内容策划与精品制作：结合绿色化工与新材料研究院展陈定位、科研特色与展示逻辑，深化各多媒体展项专项内容策划，明确各展项主题内核、展示内容与创意表现形式，涵盖触控交互界面、科普宣传片、三维动画、互动体验模块等多元呈现载体。所有多媒体内容须紧密贴合研究院绿色化工、新材料研发、产学研创新等核心展陈主题，画面高清流畅、画质精良、内容严谨无瑕疵。科学把控视频时长、交互节奏与信息密度，杜绝内容冗余、信息过载，适配常态化参观与学术交流场景。
（七）图文标识深化设计要求
整体视觉形象统一：图文标识设计须严格遵循本项目整体视觉体系规范，实现色彩调性、字体规范、版式层级、造型风格等设计元素高度统一、连贯一致。确保标识系统与绿色化工与新材料研究院展厅空间风貌、科研展陈主题深度适配、风格相融，强化整体空间的整体性、规范性与美学质感，构建统一、专业的科研展示视觉形象。
信息传达精准规范：所有标识内容表述严谨、标准规范、简洁凝练，精准传递展陈介绍、空间功能、导视指引、安全提示等核心信息，杜绝表述歧义、内容疏漏与信息错误，便于参观人员快速识别、精准读取。字体选型清晰规整、辨识度高，字号规格科学适配展厅空间尺度与参观视距，满足不同参观距离、不同场景下的可视化阅读需求。
材质工艺科学适配：结合研究院展厅不同标识的使用场景、安装部位及使用环境，科学甄选金属、亚克力、实木、玻璃等优质适配材质，兼顾材质耐用性、结构安全性与空间质感，适配长期常态化展示使用需求。精细化优化雕刻、丝网印刷、烤漆喷漆、拼接组装等制作工艺，保障标识表面平整光洁、色彩均匀饱和、边角规整精致，全面提升标识成品细节品质与整体观感。
安装方案安全合理：依据各类标识的规格尺寸、自重荷载、安装位置及空间结构特点，深化专项安装方案。所有安装工艺须牢固稳定、受力均衡，彻底规避松动、脱落等安全隐患；优化安装细部处理工艺，最大限度保护原有空间结构与装饰面层，做到安装无痕、规整美观，整体空间效果完整统一。
(八) 知识产权归属
随投标文件提交的方案、图纸、效果图、设计说明、BIM 概念模型等文件，著作权及相关知识产权归投标单位所有；自投标文件递交之日起，采购人取得永久、非独占、不可撤销的评审使用权，用于本项目的评标、方案比选、内部评审、项目汇报、专家研讨。投标单位中标，其投标阶段提交的方案图纸自动纳入履约设计成果，知识产权归属按本项目拟签订合同知识产权条款执行。中标单位履约阶段编制、深化的全部设计成果（含投标方案深化版、施工图、BIM 模型、变更文件、技术文档等），自全部成果交付并验收合格之日起，著作权及其他全部知识产权归采购人所有；未经采购人书面同意，中标单位不得将本项目设计成果用于其他项目或向第三方转让、许可使用。投标单位、中标单位承诺其提交的全部成果为原创，不侵犯第三方知识产权；如引发第三方索赔或诉讼，全部赔偿款、诉讼费、律师费、鉴定费等均由其承担，中标单位须免费修改替换成果，赔偿采购人因此遭受的全部损失。中标单位应对项目图纸、方案、技术资料承担保密义务，保密义务不因合同终止、项目竣工验收而失效。
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