[bookmark: _Toc38367762]【高性能AI计算模拟系统平台】采购需求
[bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc219271393][bookmark: _Toc158978330]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本项目采购高性能 AI 计算模拟系统平台1套，其中包括硬件服务器5台，主要用于材料模拟计算、数值模拟、数据挖掘、大规模科学计算、深度学习、机器学习、AI 计算与模拟科研工作，要求实现分布式高性能计算、多用户并行作业调度、GPU 加速计算、科学计算软件集成部署、统一存储与管理、远程运维与可视化开发等功能。
（二）政府采购政策落实要求
1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
[bookmark: OLE_LINK23]本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业。
2. 进口产品政策：本采购项目 □允许 ☑不允许 进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）国产设备需提供《国产承诺函》。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
1.采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
本项目服务器、存储、GPU 计算节点等设备需符合国家计算机设备安全标准、电磁兼容标准、服务器性能测试标准、信息安全技术相关规范。
三、采购标的概况
（一）采购项目名称：              高性能 AI 计算模拟系统平台                      
（二）采购数量及计量单位：                     1套                               
（三）最高限价：人民币1980000.00元（大写：  壹佰玖拾捌万元整                     ）
（四）交付时间：合同签订后               30                                   天内
（五）交付地点：            西安交通大学曲江校区西四楼                           
（六）付款进度安排：☑ 按采购文件要求。
					□其他要求：                                   。
四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
（一）整体平台要求
采用分布式架构，具备高性能计算、GPU 加速、并行存储、多用户管理、作业调度、科学计算软件集成部署能力，支持 Linux 系统、MPI/OpenMP 混合编程、容器化部署，满足材料模拟、AI 计算、数值计算、大数据分析需求。
（二）硬件配置要求
1.GPU服务器（4 台）
支持多颗高性能服务器处理器、大容量内存与硬盘扩展、多片高性能显卡≥11块，80GB GPU，显存带宽≥1935GB/s；单卡双精度算力≥9.7TFLOPS、单精度算力≥19.5TFLOPS，整机 GPU 总显存 640GB，整机双精度浮点运算性能≥77.6Tflops、单精度浮点运算性能≥156Tflops；支持 MIG 多实例 GPU 虚拟化，原生兼容 CUDA、cuDNN、TensorRT、承担平台超大参数 AI 模型训练、高性能算法验证、多智能体仿真验证任务。
[bookmark: _GoBack]4U 12x3.5(10SAS/SATA+2SAS/SATA/NVe)直连背板8个PCle5.0x16双宽扩展插槽及2个PCle5.0x8 单宽扩展插槽，支持2个WW1eSSD，支持1个PCIe5.0x8 0CP 网卡:12*3.5英寸硬盘托架(支持2.5英寸硬盘):1*Inte11Gb 四口RT450CP 网卡，4个2700瓦电源，热插拔N余白金级能效。配备独立IPMI管理口、USB3.0接口，采用高规格PCIE总线技术，具备良好扩展性。配置企业级冗余白金电源，支持RAID阵列保障数据安全，搭载Linux操作系统。支持Hadoop、Spark大数据架构及Slurm高性能计算集群架构，具备程序远程调试、可视化开发、离线任务调度运维、数据集成、多人协同工作能力，配备BCX计算平台管理软件。每台均配置不低于2TB高性能固态硬盘，搭配3块及以上20TB SAS企业级硬盘，配置阵列卡实现RAID数据保护，LS19361-161.2GB缓存，支持断电保护，需自带机柜。
2.存储服务器（1 台）
4U机架式存储服务器，处理器性能≥24个硬盘位，≥16内存槽，≥6个PCIE4.0插槽，四口千兆，独立BMC，1250W电源；内存≥256GB DDR4 3200MHz RECC；SSD≥2块960GB、≥4块3.84TB，SATA硬盘≥16块20TB 7200RPM，LSI9361-16i 12GB缓存阵列卡，支持RAID0/1/5/6/10/50/60；PCIe3.0网卡，2个千兆网口；Linux系统，支持Hadoop/Spark/Slurm架构，HECA数据库，LDAP账号管理，BCX计算平台管理软件，需自带机柜。
（三）软件系统要求
开发环境：BLAS、ATLAS、LAPACK、ScaLPACK、FFTW、Goto；支持 MPI1.2/2.0、MPI over Infiniband、PVM、OpenMP 混合编程；Intel/CUDA/GCC 等编译器，支持 Fortran/C/C++/Python/JAVA 等。并行文件系统：Lustre/NFS/GPFS，支持冗余、统一账户、海量小文件优化。作业调度：支持 Linux 多版本系统，多队列、多策略调度，支持 BCXIN3.0 混合调度，Web 管理作业操作。深度学习环境：CUDA Toolkit、TensorFlow、PyTorch、CuDNN、TensorRT、NVIDIA Docker，支持主流 AI 与科学计算软件

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）质保期： 不少于3年，质保期内免费维保不少于2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。
（二）服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。
（三）培训要求：中标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少3名操作人员进行为期至少3天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。
（四）供应商提供进口设备的，须在投标（响应）文件中明确外贸合同卖方信息。
六、采购标的的履约验收标准
	[bookmark: OLE_LINK3]一、货物类项目验收要求

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	项目建设单位验收要求：

	1
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查

	2
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。

	3
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。

	4
	培训等合同服务要求完成情况。
	现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。

	5
	验证测试设备的运行稳定性
	试运行验证测试设备运行稳定达标

	6
	提示：
1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。
2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。
[bookmark: OLE_LINK4]3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 

	学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。

	验收时是否需要供应商提供样品
	□是 ☑否

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	□是 ☑否

	二、服务类项目验收要求

	[bookmark: OLE_LINK35]项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。

	学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。

	三、除现场验收外，需提供的其他验收要求

	验收时是否需提供第三方检测报告
	
□是 ☑否

如需提供第三方检测报告，需满足下列要求：
对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。


[bookmark: OLE_LINK7]【验收标准填写说明：1.如有其他的要求还可根据实际情况补充。2.项目单位提出按照约定指标进行验收的，可以单独编写验收标准，经专家论证后作为验收依据。】
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