[bookmark: _Hlk104885102][bookmark: _Toc38367762]兴庆校区无线网络升级采购需求
[bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc158978330][bookmark: _Toc219271393]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本项目拟采购设备及网管平台用于对兴庆校区部分楼宇老旧无线网络升级，实现与兴庆校区现有无线网络管理平台无缝对接。项目包括布线、设备安装调试以及老旧设备、线缆拆除服务。
（二）为落实政府采购政策需满足的要求
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：   工业     。
[bookmark: OLE_LINK29]二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件。
三、采购标的概况
（一）采购项目名称：        兴庆校区无线网络升级            
（二）采购数量及计量单位：    一批     
（三）最高限价：人民币   540    万元。
（四）交付时间：合同签订后   60   天内。
（五）交付地点：  西安交通大学兴庆校区   。
（六）付款进度安排：  中标人支付合同金额的5%作为履约保证金，货到安装调试验收合格后付清全款，在验收合格1年后无任何质量问题返还履约保证金（不含利息） 。
4、 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
4.1 项目建设需求
    本期无线网络设备支持Wi-Fi7技术，使用SDN/VXLAN云化技术。所采购设备能够无缝接入现有无线网络统一运维管理系统，能够直观呈现用户的时延、匹配速率、接入无线的过程等。
本项目拟完成对兴庆校区图书馆、主楼A、主楼B、主楼C、主楼D、主楼E、中一楼教室、中二楼教室、中三楼教室、西一楼、西二楼、东三楼、室外等区域无线网络进行升级改造，替换原有老旧设备，重新规划部署无线AP点位，优化无线网络覆盖密度。改造区域室内信号强度应大于-50dBm，室外改造区域信号强度应大于-60dBm。 
本项目属于交钥匙工程，投标方应该按照采购文件及现场实际情况设计方案并进行施工，并且自行增补因差异所产生的材料及配套设施，招标方不再额外支付任何费用。
4.2 采购设备清单与技术规格
采购设备列表如下：
	设备名称
	数量

	数据中心交换机
	4台

	楼宇汇聚交换机
	16台

	[bookmark: OLE_LINK5]楼宇接入POE交换机
	160台

	无线接入设备（AP）
	室内放装AP
	700台

	
	室内高密AP
	850台

	
	室内面板AP
	1400台

	
	室外AP
	30台

	网管平台
	1套

	室内光缆、六类非屏蔽网线、跳线等附件
	若干


采购设备具体指标如下：
标注*的指标为实质性指标，不响应或负偏离为无效投标；
标注△三角的指标为关键指标项，没有标注的为一般指标项，具体见评分标准

1、数据中心交换机 (4台)
	指标项
	参数要求

	硬件规格*
	10/25GE光接口≥48个，40/100GE光接口（支持升级至200GE光口）≥8个；

	
	交换容量≥8Tbps，包转发率≥2000Mpps；

	
	配置1+1冗余电源；配置≥4个热插拔模块化风扇。最大功耗（满配端口、满业务流量工况）≤400W

	基本功能
	支持IPv4和IPv6的三层路由功能

	
	支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+

	
	支持VxLAN，SDN

	
	具备无损网络RoCE或RDMA，支持PFC、ECN等数据中心特性

	
	支持基本的QinQ，支持灵活的QinQ

	
	具备跨设备链路聚合功能。

	资质
	提供工信部入网许可证；

	配置*
	每台配备8个100GE多模光模块，配备48个25GE多模光模块，配置≥1根100G堆叠线缆（含堆叠模块）；



2、楼宇汇聚交换机  (16台)
	指标项
	参数要求

	硬件规格*
	配置10GE光口≥24个，10GE/25GE光口≥2个，100GE光口≥2个； 

	
	交换容量≥2.5Tbps；包转发率≥1500Mpps

	
	配置冗余双电源（1+1冗余），最大功耗（满配端口、满业务流量工况）≤300W

	基本功能
	支持IPv4和IPv6的三层路由功能

	
	支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+

	
	支持VxLAN

	
	支持VRRP，VRRP v3

	
	支持基本的QinQ，支持灵活的QinQ

	
	支持丰富的ACL特性

	资质
	提供工信部入网许可证；

	配置*
	每台配置20个原厂10GE单模模块，每台配置2个原厂100GE单模模块；



3、楼宇接入POE交换机 (160台)
	指标项
	参数要求

	硬件规格*
	1G/2.5G电口≥24个，支持POE+供电，10G光口≥4

	
	交换容量≥670Gbps; 包转发率≥200Mpps

	基本功能
	支持4K个802.1Q VLAN；支持协议VLAN；支持QinQ

	
	支持DHCP client;支持DHCP Snooping;支持 DHCP Relay;支持DHCP Snooping trust;支持DHCP Snooping option 82

	
	标准基于IP地址的硬件ACL；基于IP地址、TCP/UDP端口号的硬件ACL；基于源MAC地址、目的MAC地址和可选的以太网类型的硬件ACL；基于时间ACL；支持基于源/目的IPv6地址、源/目的端口的IPv6 ACL和IPv6 QoS

	
	支持AAA&RADIUS认证；支持MAC地址学习数目限制；支持MAC地址黑洞；支持SSH 2.0；支持ARP入侵检测功能；支持ARP报文限速功能；支持端口隔离

	
	支持IPv4和IPv6的三层路由功能

	
	△支持POE+，支持永久POE，交换机重启不断电，整机具有≥350瓦的最大系统供电能力

	
	支持SDN管理，支持netconf或其他协议

	资质
	提供工信部入网许可证；

	配置*
	每台配置2个原厂10GE单模模块；



4、无线接入设备（AP）
（1）室内放装AP （700台）
	指标项
	参数要求

	硬件规格
	[bookmark: OLE_LINK3]*全频段支持标准802.11be、802.11ax、802.11ac协议，支持802.11ac Wave2协议标准；采用双频设计；内置全向天线，支持MU-MIMO技术，总空间流数≥4，支持本地转发 

	
	[bookmark: OLE_LINK7]△整机速率≥3500Mbps

	
	1G /2.5G电口≥1个

	产品功能
	内置智能天线，支持干扰抑制

	
	单个AP可支持≥32个SSID 

	
	支持IPv6技术，包括IPv6终端接入认证

	
	支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证

	
	△支持Wi-FI感知，实现绿色节能

	
	支持物联网扩展，不限于蓝牙、ZigBee或RFID等特性



（2）室内高密AP（850台）
	指标项
	参数要求

	硬件规格
	[bookmark: OLE_LINK2]*全频段支持标准802.11be、802.11ax、802.11ac协议，支持802.11ac Wave2协议标准；采用三频设计；内置全向天线，支持MU-MIMO技术，总空间流数≥8，支持本地转发 

	
	△整机最大接入速率≥9000Mbps

	
	1G/2.5G/5G电口≥1个，1G电口≥1个

	
	支持POE供电

	安装要求
	设备自带可调整安装支架，适用于大型场馆室内安装，不影响现有场馆功能使用

	产品功能
	内置智能天线，支持干扰抑制

	
	单个AP可支持≥32个SSID

	
	支持IPv6技术，包括IPv6终端接入认证

	
	支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证

	
	△支持Wi-FI感知，实现绿色节能

	
	支持物联网扩展，不限于蓝牙、ZigBee或RFID等特性


		
（3）室内面板AP （1400台）
	指标项
	参数要求

	硬件规格
	[bookmark: OLE_LINK4]*全频段支持标准802.11be、802.11ax、802.11ac协议，支持802.11ac Wave2协议标准；采用双频设计；内置全向天线，支持MU-MIMO技术，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式，支持4条空间流

	
	△整机最大接入速率≥3500Mbps

	
	2.5G电口≥1个，1G电口≥4个

	产品功能
	单个AP可支持不小于8个可广播SSID

	
	支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证

	
	△支持Wi-FI感知，实现绿色节能

	
	支持物联网扩展，不限于蓝牙、ZigBee或RFID等特性



（4）室外AP（30台）
	指标项
	参数要求

	硬件规格
	*全频段支持标准802.11be、802.11ax、802.11ac协议，支持802.11ac Wave2协议标准；采用双频设计；支持802.11ac Wave2协议标准，内置全向天线，支持MU-MIMO技术，支持本地转发 

	
	△整机总空间流数≥6，整机最大接入速率≥6000Mbps，支持POE供电

	
	△1G/2.5G/10G光口≥1个（配置1个原厂10G单模光模块）2.5G电口≥1个

	
	户外使用，防雷，全密闭防水、防尘，适合在极端的室外环境中使用

	产品功能
	支持胖瘦模式一体化设计

	
	单个AP可支持≥32个SSID

	
	支持IPv6技术，包括IPv6终端接入认证

	
	支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证 

	配置
	每个室外AP要求配置对应的接地、防雷、防水及安装组件；并且配置1个POE+供电模块； 安装架、防盗架等



5、网管平台（一套）
	指标项
	参数要求

	配置要求*
	配置能够满足6000台AP及以上校园网设备管理需求的软件授权，实现本次采购的无线AP和网络设备的管理需求。

	基本功能
	支持用户接入体验、漫游体验、吞吐体验，从6个维度评估无线网络质量，支持对设备环境、设备容量、网络性能、网络状态、网络协议进行有线网络健康度评估；

	网络分析
	支持基于用户接入的关联、认证、DHCP三个阶段协议级别的过程呈现，提供用户接入过程问题的精细化分析，主动识别出影响网络质量的主要问题，并给出问题的根因和排障建议；

	节能分析△
	通过无线智能管理分析平台实现绿色节能分析，搭载潮汐动态节能算法，智能识别网络轻载时段与减载时段，通过多维度数字地图直观呈现全网、站点及设备的能耗数据与节能收益；



[bookmark: OLE_LINK1]6、室内光缆、六类非屏蔽网线、光纤跳线等附件
投标方需提供所有AP安装完成所需六类非屏蔽网线、光纤跳线、尾纤、室内ap安装套件，室外ap安装套件（含支架、室外立杆）等配件，保障所有采购AP安装完成。
[bookmark: _Toc4591271]7、售后服务
[bookmark: _Hlk214272085]硬件设备整体质保5年；软件终身免费升级；售后服务年限为5年。
服务内容包括：
配合我校做好网络运维保障工作，排查、处理网络故障，包括排查线路故障、定位网络故障、更换老旧及有问题设备等。
4.3 设备安装调优
[bookmark: _Hlk214272118]设备安装过程中对于投标方指定确认楼宇，进行整体施工安装调优测试；对于投标方指定不确认楼宇，优先安装楼宇无线网络汇聚交换机，楼宇公共区域无线网络AP，办公室用户接入AP待楼宇使用用途明确后根据招标方要求即装即用，同时按照投标方要求对某些楼宇AP进行移位。
五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
1. 质保期：     5   年。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。
2. 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。
六、采购标的的履约验收方案
	验收主体
	网络信息中心

	现场验收的内容及方法

	序号
	功能或指标
	验收方式或测试方法
	履约情况

	1
	网络设备零部件完整齐全
	观看查验
	

	2
	网络运行良好
	实地测试
	

	3
	网管平台功能齐全
	各项功能查验
	

	4
	汇聚、接入交换机安装到位、完成调试
	观看查验
	

	5
	室内、室外无线AP安装到位、完成调试
	观看查验
	

	6
	网络配置管理良好
	观看查验
	

	……
	
	
	

	验收时是否需要供应商提供样品
	是□
	否

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	是□
	否

	除现场验收外，需提供的其他验收要求

	除现场验收外，是□否需提供第三方检测报告

	对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。
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