[bookmark: _Toc38367762]【高能二次电子发射系数测试技术服务】采购需求
[bookmark: _Toc158978330][bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc219271393]一、采购标的需实现的目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的目标
本项目采购高能电子二次电子发射系数测试技术服务，主要是测量20种材料（包括金属和介质）的二次电子发射系数，电子能量最高80keV。
（二）政府采购政策落实要求
1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
[bookmark: OLE_LINK23]本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：       工业             。
2. 进口产品政策：本采购项目 □允许 ☑不允许 进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
1.采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2.采购项目的特殊资格要求：
投标人应具有相应的辐射防护能力，提供《辐射安全许可证》复印件；为本项目提供测试服务的直接操作人员及辐射防护负责人，在服务期间均持有有效的《核技术利用辐射安全与防护考核成绩报告单》。

三、采购标的概况
（一）采购项目名称：   高能二次电子发射系数测试技术服务                                 
（二）采购数量及计量单位：      1次                                               
（三）最高限价：人民币   680000            元（大写：   陆拾捌万元整              ）
（四）交付时间：     2026年11月15日前        
（五）交付地点：    陕西省西安市西安交通大学兴庆校区                                                   
（六）付款进度安排：☑ 按采购文件要求。
					□其他要求：              
四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
项目采购高能电子轰击材料的二次电子发射系数测试服务，用于系统性地研究多种常用材料在高能电子（20keV-80keV）轰击下的二次电子发射特性，建立不少于20种典型材料的二次电子发射系数（δ）数据。
二次电子发射系数（Secondary Electron Yield, SEY）定义为：

[bookmark: _GoBack]其中：
——入射到样品表面的一次电子束流
——样品发射的二次电子流
具体要求包括：
1. 测试样品要求
1）材料种类
测量材料共20种，测试样品由采购方提供，具体包括但不限于以下材料：
	序号
	材料名称
	分类
	测试能量范围与能量间隔要求

	1
	铝（Al）
	金属
	20keV-80keV（间隔≤10keV）

	2
	镍（Ni）
	金属
	20keV-80keV（间隔≤10keV）

	3
	金（Au）
	金属
	20keV-80keV（间隔≤10keV）

	4
	银（Ag）
	金属
	20keV-80keV（间隔≤10keV）

	5
	不锈钢（304）
	金属
	20keV-80keV

	6
	聚四氟乙烯（PTFE）
	介质
	20keV-80keV

	7
	聚乙烯（PE）
	介质
	20keV-80keV

	8
	铁氧体
	磁性介质材料
	20keV-80keV

	9
	铝镁合金
	合金
	能量间隔≤400eV，1000eV以下能量段的能量间隔≤100eV和20keV-80keV（能量间隔≤10keV）

	10
	环氧玻璃布
	介质
	能量间隔≤400eV，1000eV以下能量段的能量间隔≤100eV和20keV-80keV（能量间隔≤10keV）


2）样品前处理
采购方提供的样品为已加工成型的标准测试片，投标方负责在测试前进行编号登记、装夹。
2. 测试内容
20种材料在不同入射电子能量下的二次电子发射系数δ。
3. 测量次数与测试记录要求
1）每个状态测试3次，分别记录每次的δ1、δ2、δ3。
2）每次测试需完整记录以下数据：样品编号和材料名称、入射电子能量、电流、二次电子发射系数、真空度、测试日期和时间、操作人员等。
4. 测试系统技术指标：
高能段：
1）电子能量范围：20 keV - 80 keV 
2）能量间隔设定 ≤ 10 keV
3）入射电子束流毫安级
4）脉冲宽度1 μs ± 500 ns
5）入射电子角度：垂直于样品表面
低能段：
1）电子能量范围：50 eV - 3 keV 
2）能量间隔设定：能量间隔 ≤ 400 eV，1 keV以下能量段的能量间隔 ≤ 100 eV
3）入射电子角度：垂直于样品表面
5. 交付成果
1）原始数据文件
电子版1份，包含20种材料、所有能量点、每次独立测量的完整原始数据；格式为Excel（.xlsx）或文本（.csv/.txt），包含第3节中列出的数据。该数据的知识产权归属采购方。
2）测试报告
电子版1份与纸质版2份，包含测试方法原理、测试系统说明（含系统组成、关键参数等）、20种材料二次电子发射系数汇总（包含3次数据、均值和标准偏差）、计量设备的有效标检证书复印件。其中二次电子发射系数汇总数据的知识产权归属采购方。

6.服务期限要求
2026年11月15日前完成交付。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）1.质保期：   ≥3   年，质保期内，投标方对采购方就测试数据、测试报告提出的异议和疑问，予以书面答复和技术解释；对测试过程中形成的原始数据、过程记录等资料，按采购方要求提供补充说明或备份。
（二）采购方提出服务需求后，投标方在24小时内予以响应，进行远程技术诊断和解答。如远程方式无法解决，投标方应在48小时内派专业技术人员到达采购方指定地点，或根据实际情况采取其他有效处理方式（如远程调取原始数据、线上会议质证等），具体方案由双方协商确定。
（三）培训要求：中标人应安排项目负责人或主要技术人员，针对测试报告中的数据解读及测试方法等问题，向采购人提供不少于  2 个工作日的技术交流与答疑服务（可现场或远程，具体形式双方协商）。
（四）供应商提供进口设备的，须在投标（响应）文件中明确外贸合同卖方信息。

六、采购标的的履约验收标准
	[bookmark: OLE_LINK3]一、货物类项目验收要求

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	项目建设单位验收要求：

	1
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查

	2
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。

	3
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。

	4
	培训等合同服务要求完成情况。
	现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。

	5
	验证测试设备的运行稳定性
	试运行验证测试设备运行稳定达标

	6
	提示：
1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。
2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。
[bookmark: OLE_LINK4]3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 

	学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。

	验收时是否需要供应商提供样品
	□是 ☑否

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	□是 ☑否

	二、服务类项目验收要求

	[bookmark: OLE_LINK35]项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。

	学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。

	三、除现场验收外，需提供的其他验收要求

	验收时是否需提供第三方检测报告
	
□是 ☑否

如需提供第三方检测报告，需满足下列要求：
对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。
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